▢ 옥외 용구함

1.8m

1.3m

1.6m

※ 하부 및 측면에 습기배제를 위한 작은구멍 천공

※ 표면은 기와진회색 시트지 부착

기와진회색