수질자동측정기 현황

보유수량 : 총 15종 119대

- 취수장 10종 + 잔류염소, 알칼리도, 전기전도도, 입자계수기, SS, COD

보유기기명	규 격	수량	구입일	사용용도	제조사
온 도	0～100℃	1	09.12.17	취수원수	한영(한)
pH	0～14	1	09.12.17	취수원수	HACH(미)
탁 도	0～9999NTU	1	09.12.17	취수원수	HACH(미)
암모니아성질소	0.02～2.0㎎/ℓ	1	09.12.17	취수원수	HACH(미)
시 안	0~1.0㎎/ℓ	1	09.12.17	취수원수	HACH(미)
총유기탄소(TOC)	0.03～50㎎/ℓ	1	09.12.17	취수원수	GE(미)
페 놀	0～1.0㎎/ℓ	1	09.12.17	취수원수	BRAN+LUEBBE(독)
조류계측기	0~200ug/L	1	06.10. 9	취수원수	BBE(독)
생물경보장치	0~100%	1	12.11.30	취수원수	환경바이오(한)
잔류염소 (강북2, 뚝도1, 구의1)	0～5㎎/ℓ	4	11.06.20	취수원수	HACH(미)
탁 도	0～9999NTU	1	07.12.18	착수정수	TOA.DKK(일)
온 도	0～100℃	1	10. 3.25	착수정수	삼원(한)
pH	0～14	1	07.12.18	착수정수	TOA.DKK(일)
전기전도도	0～1999ms/㎝	1	07.12.18	착수정수	TOA.DKK(일)
잔류염소	0～5㎎/ℓ	1	07.12.18	착수정수	TOA.DKK(일)
잔류염소	0～5㎎/ℓ	1	08.12.18	착수정수	HACH(미)
알카리도	0～100㎎/ℓ	1	07.12.18	착수정수	TOA.DKK(일)
pH	0～14	4	08.12.18	혼화수로	HACH(미)

보유기기명	규 격	수량	구입일	사용용도	제조사
통합탁도(1,2계열)	0～100NTU	2	08.12.18	침전수	HACH(미)
통합탁도(3,4계열)	0～100NTU	2	07.12.18	침전수	나노하이텍(한)
pH(1,2계열)	0～14	2	08.12.18	침전수	HACH(미)
pH(3,4계열)	0～14	2	08.12.18	침전수	HACH(미)
잔류염소(1,2계열)	0～5㎎/ℓ	2	08.12.18	침전수	HACH(미)
잔류염소(3,4계열)	0～5㎎/ℓ	2	07.12.18	침전수	HACH(미)
알카리도(1,2계열)	0～100㎎/ℓ	2	08.12.18	침전수	나노하이텍(한)
알카리도(3,4계열)	0～100㎎/ℓ	2	08.12.18	침전수	나노하이텍(한)
탁도(지별)	0～100NTU	28	99.11.2	여과수	HACH(미)
		28	04.11.1	여과수	HACH(미)
통합탁도(1,2계열)	0～100NTU	2	08.12.18	여과수	HACH(미)
통합탁도(3,4계열)	0～100NTU	2	07.12.18	여과수	나노하이텍(한)
입자계수기(1,2계열)	2～400㎛	1	07.12.18	여과수	IBR(미)
입자계수기(3,4계열)	2～400㎛	3	07.10.19	여과수	IBR(미)
잔류염소	0～5㎎/ℓ	2	08.12.18	1정수지	HACH(미)
			08.12.18	1정수지	HACH(미)
탁 도	0～100NTU	1	08.12.18	송수	HACH(미)
pH	0～14	1	08.12.18	송수	HACH(미)
잔류염소	0～5㎎/ℓ	1	08.12.18	송수	HACH(미)
전기전도도	0～1999ms/㎝	1	10. 7. 8	송수	Honeywell(미)
온 도	0～100℃	1	10. 3.25	송수	삼원(한)
탁 도	0～100NTU	1	04.12.1	지금배수지	DKK.TOA(일)
pH	0～14	1	04.12.1	지금배수지	DKK.TOA(일)
잔류염소	0～5㎎/ℓ	1	04.12.1	지금배수지	DKK.TOA(일)
온 도	0～100℃	1	04.12.1	지금배수지	DKK.TOA(일)
전기전도도	0～1999us/㎝	1	04.12.1	지금배수지	DKK.TOA(일)
SS	0~1000㎎/ℓ	1	07.11.21	배출수	DKK.TOA(일)
pH	0～14	1	07.11.21	배출수	DKK.TOA(일)
COD	0~200㎎/ℓ	1	07.11.21	배출수	LAR(독)