급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		성동도로사업소 도로보수과		관리번호
위 치	성동구 황학동 무학로 32~ 422
규 모	높이(m)	0.5~1m		연장(m)		25		경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2016. 10  .

소 속	직 급	성 명	연 락 처

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인
성동도로사업소	도로보수과장	이 상 호