띠장사이 간격

당초 50mm -> 변경 100mm

[외발산지하차도 벽체 및 옹벽구간 디자인]