외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	수방	· 종점부 사면의 계곡부에서 현장으로 유입되는 우수처리를 위한 배수로가 미설치됨	· 가배수로 계획을 수립하여 계곡수를 유도 처리토록 조치할 것.	사진1
2	품질	· 공동구 기초 여굴 발생면에 보조기층(SB-2) 재료복토 후 버림 콘크리트 타설이 계획된 것으로 확인되나, 부등침하 발생위험 상존	· 하중검토하여 지지력 확보방안 수립할 것.	사진2
3	품질	· 현재 터널 숏크리트 구간에 일부 누수발생	· 누수발생부 유도배수시설을 설치하여 보완할 것.	사진3
4	품질	· 산마루측구부터 내려오는 유수의 낙하로 인한 세굴발생 우려	· 세굴방지대책 수립 보완할 것.	사진4
5	수방	· 종점부 상,하행 터널의 상부측에서 내려오는 수로조치	· 터널 상부에 천막 및 배수로를 설치하여 우수를 유도처리토록 보완할 것.	사진5

점검결과 현장사진

○ 터널종점 구간 계곡부 우수처리시설 미설치〔사진 1〕

⇒ 현장내 우수처리를 위해 가배수로 계획(계곡부 유입수) 등 배수시설을 보완할 것.

○ 터널내 공동구 기초여굴 발생부는 침하대비 다짐관리 철저 〔사진 2〕

⇒ 공동구 기초 여굴 발생부는 지지력 확보 및 다짐관리 철저

○ 터널내 숏크리트구간 누수발생                         〔사진 3〕

⇒ 누수부에 유도 배수시설 등을 설치하여 보완할 것.

○ 산마루측구 유수낙하부 세굴발생 우려                       〔사진 4〕

⇒ 유수낙하부에 세굴방지대책을 수립하여 보완조치 할 것

○ 종점부 상,하행 터널의 상부(사면)측에서 내려오는 수로 조치〔사진 5〕

⇒ 사면구간 천막 및 계곡부 배수로를 설치하여 우수처리 보완할 것.