외부전문가 공사장 기동점검 지적사항

□ 현장명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사(2014. 6.21)

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	기타	· 암사정수장과 인접 사면의 보강토옹벽(PRN) 설계구간은 사전에 공사 중 및 장기적 안정성 등 검토하여 공사필요	· 현장여건을 고려하여 여러 공법을 비교 검토하여 공사 중 및 완공 후 장기적 안정성에 문제가 없도록 검토 하여 공사시행 필요	-
2	안전	· 제3구간 PC암거 설치구간의 보행로 차단구간 보행자 통행 안전시설 미설치	· 도로굴착으로 인한 보행로 차단구간은 보행안전을 위한 안내간판 및 안내요원 배치 등 보완조치 ※현장의 안전휀스 상부에 야간시인성 확보를 위한 시설(델리네이터 등)을 전구간 보완조치	사진1
3	품질	· 하수암거 시공구간 유입된 토사제거 및 토사유입 방지대책 수립강구	· 시공된 PC 하수암거로 토사유입이 되지 않도록 대책을 강구하고 하수암거내 토사는 준설 조치할 것.	사진2
4	안전	· 본선 제1구간 절토 구간내, 암발파가 계획되어 있으나, 발파계획 미수립되어 있으니 시공전 계획수립	· 발파공사전 시험발파를 통한 발파시 안전조치 계획 등을 수립하여 안전시공이 될수 있도록 조치필요	사진3
5	수방	· 램프-C 성토중 배수시설 미흡으로 인한 물고임 및 성토사면 유실발생	· 성토부 구간내 가배수로 일제정비 및 침사지 등 추가 설치 보완할 것	사진4
6	안전	· 고덕교 주변(3구간) 우회통행로 표시판을 설치하였으나 보행로 미확보	· 보행안내자 배치 또는 임시보행로 확보하여 보완할 것.	사진5
7	안전	· 개착구간내 노출된 가설전선 누전방지 등 안전조치 미흡	· 공사구간내 가설전선 가공처리 및 보호덮개 설치 등 누전방지 조치 필요.	사진6
8	안전	· 개착구간내 PC암거 설치구간의 지하매설물(통신관로) 매달기 불량	· 지하매설물 적정 매달기 방안 수립후 보완시공 조치할 것.	사진7

점검결과 현장사진

○ 보행로 차단구간 보행자통행 안전시설 미설치 〔사진 1〕

⇒ 도로굴착으로 인한 보행차찬단 구간은 보행안전을 위한 안내간판 및 안내요원 배치 등 보완 조치

○  하수암거 시공구간 우천으로 유입된 토사제거 및 토사유입방지대책 수립강구  〔사진 2〕

⇒ 시공된 PC 하수암거로 토사유입이 되지 않도록 대책을 강구하고 하수암거내 토사는 준설조치

○ 본선 절토구간내 발생암에 대한 발파계획 수립후 시행 보완필요      〔사진 3〕

⇒ 발파공사전 시험발파 및 안전조치 계획 수립 후 시공토록 조치할 것.

○ 램프C 성토부 배수시설 미흡으로 물고임 및 성토사면 유실      〔사진 4〕

⇒ 성토부 구간내 가배수로 일제정비 및 침사지 등 추가설치.

○ 고덕교 주변(5구간) 우회통행 표지판을 설치하였으나 보행로 미확보 〔사진 5〕

⇒ 보행안내자 배치 및 임시보행로 확보방안을 강구할 것.

○ 개착구간내  노출된 가설전선 누전방지 등 안전조치 미흡.   〔사진 6〕

⇒ 공사구간내 가설전선 가공처리 및 보호덮개 설치 등 누전방지 조치 필요

○ 개착구간내 지하매설물(통신관로) 매달기 불량   〔사진 7〕

⇒ 공사구간내 지하매설물(통신관로) 적정 매달기방안 수립후 보완시공 조치.