외부전문가 기동점검 지적사항

○ 공 사 명 : 동남권 유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사

○ 점검결과 : 지적사항 총 10건

분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
안전	(Pier 5) 워킹 타워 상부 일부 구간에 안전 난간망이 없음	교각 5의 워킹타워 상부 일부구간에 난간망을 설치할 것	사진1
안전	(Pier 8) 교각 8 상부로 진입하는 사다리가 고정되어 있지 않음	교각 8 상부 진입 사다리를 고정 등 안전시설을 보완할 것	사진2
안전	(Pier 8) 교각 8 상부의 난간이 없음 특히 교각 좌측 부분은 지하차도와 붙어 있어서 낙하사고 발생시 대형 인적사고가 유발될 수 있음	교각 8 상부에 난간을 설치하여 추락사고에 대비할 것	사진3
안전	(교대) 교대 워킹 타워의 난간부에 안전망이 없어서 추락의 위험이 있음	교대 워킹 타워의 난간부에 안전망을 설치할 것	사진4
안전	워킹 타워의 발판에 철근이 적치되어 있어 추락 등 안전사고가 발생될 수 있음	워킹 타워 발판에 적재된 철근 등 자재를 치워서 추락 사고에 대비할 것	사진5
품질	우안도로 지차도로 구간 옹벽 끝단부의 방수 sheet 단부와 접속차도 경계석이 단차가 있어 방수 sheet가 노출되었음	단부를 방수 sheet가 보호될 수 있도록 단부처리 요망	사진6
품질	지하차도 외부 되메우기 구간의 표면에 큰 돌이 일부 섞여 있음	시방기준(100mm 미만)에 맞도록 큰 돌을 골라내고 마감 되메우기 실시할 것	사진7
품질	전선 맨홀의 sleeve와 전선 calble 사이 공극이 있음	맨홀 되메우기 전에 sleeve 공극을 방수처리해서 되메우기 실시할 것	사진8
안전	지하차도 상부의 전기배관용 맨홀에 대한 안전 조치 미흡	보행자 안전을 위하여 상부 맨홀에 뚜껑설치 요망	사진9
안전	교각 콘크리트 타설시 강재거푸집 설치를 위한 교각하부 천공부(sleeve)는 적정 보수방안 검토 및 보수조치 필요	상부 구조물(steel box) 시공 이전에 천공부에 대한 조속한 보수조치 필요	사진10

점검결과 현장사진

○ 교각5 워킹타워 상부 일부 구간에 안전난간망이 없음〔사진 1〕

⇒ 교각 5의 워킹타워 상부 일부구간 난간망 설치필요

○ 교각 8 상부로 진입하는 사다리가 고정되어 있지 않음〔사진 2〕

⇒ 교각 8 상부 진입 사다리를 고정 등 안전시설 보완필요

○ 교각 8 상부의 안전난간이 없음〔사진 3〕

⇒ 교각8 상부는 교좌받침 콘크리트 시공 중이나 안전시설이 미설치 되어 있으며, 특히 하부 구간은 지하차도와 인접하고 있으므로 추락사고 등 안전사고의 우려가 없도록 관리필요

○ 교대 워킹 타워의 난간부에 안전망이 없어서 추락의 위험이 있음(사진 4〕

⇒ 교대부 워킹타워의 난간부에 안전망 등이 미설치된 상태로 작업이 진행되고 있어 안전사고 발생의 우려가 있으므로 조속히 보완필요

○ 워킹 타워 발판에 철근이 적치되어 추락 등 안전사고가 발생될 수 있음〔사진 5〕

⇒ 워킹타워의 발판부에 작업용 보조철근 등이 방치되어 작업자 추락사고 등이 발생될 수 있으므로 제거하고 소요자재는 적정장소에서 관리토록 조치필요

○ 우안도로 지차도로 구간 옹벽 끝단부의 방수 sheet 단부와 접속차도 경계석이 단차가 있어 방수 sheet가 노출되었음〔사진 6〕

⇒ 탄천 우안 지하차도 구간의 옹벽 끝단부의 방수쉬트가 노출되어 있어 방수쉬트가 보호될 수 있도록 단부처리 등 보완필요

○ 지하차도 외부 되메우기 구간의 표면에 큰 돌이 일부 섞여 있음〔사진 7〕

⇒ 지하차도 배면의 되메우기 구간의 큰 돌 등은 제거하고, 시방기준에 따라(100mm미만) 적정한 되메우기 시공이 되도록 조치필요

○ 전선 맨홀의 sleeve와 전선 calble 사이 공극이 있음〔사진 8〕

⇒ 통신맨홀의 슬리브와 전선 케이블 사이에 공극이 발생되어 있으므로, 되메우기 시공 전에 공극메움 등 방수처리 후 시공토록 조치필요

○ 지하차도 상부의 전기배관용 맨홀에 대한 안전 조치 미흡〔사진 9〕

⇒ 공사구간내 전기맨홀 등이 덮개가 없이 허술하게 관리되고 있으므로 보행안전을 위한 덮개 또는 안전시설 등 조치필요

○ 교각 하단부의 천공 부위는 적정한 보수조치 필요〔사진 10〕

⇒ 교각 하단부에 발생된 철재거푸집 고정용 천공부(sleeve)는 조속히 보완방안을 마련하여 보수토록 조치필요