외부전문가 기동점검 지적사항

❍ 공사명 : 내곡 보금자리 주택지구 조성공사

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	품질	· 생태통로 파형강판 갱구부 옹벽 구조검토필요	· 파형강판 갱구부 옹벽 구조검토	사진1
2	품질	· 생태통로 파형강판 측벽하단 맹암거 끝단 배수구 설치필요	· 파형강판 측벽하단 유공관 설치 검토	사진2
3	안전	· 생태통로 옹벽 끝단 접속부 토사유실 방지 조치	· 옹벽과 석축사이 토사유실 방지 조치	사진3
4	안전	· 생태통로 파형강판 볼트 체결부 누수 발생	· 파형강판 볼트체결부 누수방지대책 마련	사진4
5	안전	· 파형강판 측벽 하단 벽체 콘크리트 균열발생	· 균열된 부분 보강 보수 조치	사진5
6	안전	· 생태통로 상부 배수 구조물 침하	· 상부 표면배수처리 시설 별도 설치	사진6
7	안전	· 생태통로 구간 안전시설 미흡	· 안전하게 이용할 수 있는 안전시설 마련	사진7
8	안전	· 생태통로 주변 산마루 측와 계곡 접속부 침사지 설치필요	· 산마루 측구와 계곡접속부 침사지 설치	사진8
9	품질	· 생태통로 산마루 측구 집수 맨홀 구조물 파손	· 집수 맨홀 재 시공	사진9
10	품질	· 신원1교 상판 집수구 연결부 누수발생	· 누수되는 집수구 연결부 재시공	사진10
11	안전	· 신원천 법면 유실	· 토사가 유실되지 않도록 조치할것	사진11
12	안전	· 여의천 통수단면 미확보	· 우기대비 통수단면 확보	사진12
13	품질	· 도로개설구간 설치된 오수맨홀 설치높이 조정필요	· 도로보다 돌출된 오수맨홀 조정시공	사진13
14	품질	· 도로개설구간 맨홀 상단 조적조 시공	· 맨홀 상단 조적조로 시공된 구간 재시공	사진14