□ 서울시 4개 물재생센터 탈취기 현황 및 탈취제 공급업체

센터	구분	탈취기 현황				탈취제 현황
		탈취기명	규격	설치업체	설치일시	탈취 약품명	약품 공급업체명
중랑	#2침사지	Bio-Filter	230㎥/min	(주)엔바이온	2007	영양제(HK-BcL)	(주)엔바이온
						가성소다(NaOH)	공개경쟁
	#2최초침전지		450㎥/min	(주)엔바이온	2007	영양제(HK-BcL)	(주)엔바이온
						가성소다(NaOH)	공개경쟁
	3,4침사지하부		1,300㎥/min	(주)한기실업	2008	영양제(HK-BcL)	(주)한기실업
						가성소다(NaOH)	공개경쟁
	자양펌프장		300㎥/min	(주)한기실업	2008	영양제(HK-BcL)	(주)한기실업
						가성소다(NaOH)	공개경쟁
	벨트,농축조	Bio-Filter	1,400㎥/min	(주)한기실업	2008	영양제(HK-BcL)	(주)한기실업
						가성소다(NaOH)	공개경쟁
	원심탈수동		250㎥/min	(주)한기실업	2006	영양제(HK-BcL)	(주)한기실업
						가성소다(NaOH)	공개경쟁
	농축기동	Chemical Media	800㎥/min	(주)한기실업	2008	활성탄	공개경쟁
	벨트탈수동		900㎥/min	(주)한기실업	2008
	건조실		350㎥/min	(주)한기실업	2008
	슬러지	Bio-Reactor	2,000㎥/day	(주)한미엔텍	2009	팰렛, 스톤	(주)한미엔텍
	오니적치장	UV-Filter	1,312㎥/min	(주)유성엔비텍	2013	활성탄, UV램프	현재까지 미사용
	슬러지	Bio-Reactor	1,200㎥/day	(주)한미엔텍	2007	팰렛, 스톤	(주)한미엔텍
난지	침사지	바이오탈취기	800㎥/분×3대	(주)한기실업	2002	영양염류(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	최초침전지	포기조 미생물 탈취기	600㎥/분×4대	(주)삼정공조	2002	약품 불필요	해당사항 없음
	농축조	바이오필터 흡착탑	95㎥/분×1대 120㎥/분×1대	(주)엑센	2013	메디아딤체 (교체주기:2∼3년)	(주)엑센
	농축기동	바이오탈취기	30㎥/분×1대 80㎥/분×1대	(주)한기실업	2007	영양염류(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	탈수기동	바이오탈취기	361㎥/분×2대	(주)한기실업	2007	영양염류(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	케익야적장	바이오탈취기	275㎥/분×2대	(주)만덕공업	2006	영양염류(클렌저)	(주)에스에스에코텍
	저류조	바이오탈취기	300㎥/분×1대	(주)엑센	2012	Bio - Clud (교체주기:10년)	(주)엑센
탄천	침사지	바이오 필터 탈취기	800㎥/분×1대	(주)한기실업	2006	영양제(HK-BCL) 중화제(Na2CO3)	(주)한기실업
	최초침전지	호기조 미생물 탈취	300㎥/분×3대	(주)아진풍력	1993	약품 불필요	해당사항 없음
			300㎥/분×4대	(주)동아풍력	2005
	농축조	바이오 필터 탈취기	1,000㎥/분×2대	(주)한기실업	2005	영양제(HK-BCL) 중화제(Na2CO3)	(주)한기실업
	농축기동
	탈수기동
	케익야적장
서남	침사지	Bio 탈취기	800㎥/min×4대	(주)한기실업	2002	영양제(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	농축조	Bio 탈취기	200㎥/min×1대 200㎥/min×1대	(주)한기실업	2009	영양제(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	농축기동	Bio 탈취기	90㎥/min×1대	(주)한기실업	2006	영양제(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	탈수기동	Bio 탈취기	1,400㎥/min×1대 800㎥/min×1대	(주)한기실업	2008	영양제(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업
	위생처리장	Bio 탈취기	500㎥/min×2대	(주)한기실업	2009	영양제(HK-BCL) 중화제(가성소다)	(주)한기실업

□ 탈취시설 사진

○ 중랑물재생센터

#2 침사지(바이오필터 230㎥/분)	최초침전지(바이오필터 450㎥/분)

#3,4 침사지(바이오필터 1300㎥/분)	자양펌프장(바이오필터 300㎥/분)

벨트, 농축조(바이오필터 1400㎥/분)	원심탈수동(바이오필터 250㎥/분)

농축기동(케미컬미디어 800㎥/분)	밸트탈수동(케미컬미디어 900㎥/분)

건조실(케미컬미디어 350㎥/분)	슬러지(바이오 리엑터 2000㎥/분)

오니적치장(UV필터 1312㎥/분)	슬러지(바이오 리엑터 1200㎥/분)

○ 난지물재생센터

침사지(바이오탈취기 800㎥/분)	농축조(바이오필터 흡착기 95㎥/분)

농축조(바이오필터 흡착기 120㎥/분)	농축기동(바이오탈취기 30㎥/분)

농축기동(바이오탈취기 80㎥/분)	탈수기동(바이오탈취기 361㎥/분)

케익야적장(바이오탈취기 275㎥/분)	저류조(바이오탈취기 300㎥/분)

○ 탄천물재생센터

침사지(바이오필터 800㎥/분)	슬러지계통(바이오필터 1000㎥/분)

○ 서남물재생센터

침사지(바이오탈취기 800㎥/분)	농축조(바이오필터 200㎥/분)

농축조(바이오탈취기 220㎥/분)	농축기동(바이오탈취기 90㎥/분)

탈수기동(바이오탈취기 1400㎥/분)	탈수기동(바이오탈취기 800㎥/분)

위생처리장(바이오탈취기 500㎥/분)