진압장비 소모품 수요조사 목록
연번	품 명	규격 / 모델	수량	수요사유	비 고
1	겨울용 장갑	3M 겨울용 장갑 터치	EA	100	사양서 별도첨부
2	토치	코베아 토치	EA	3	사양서 별도첨부
3	폭발방지 맥스 부탄가스 (MSB-1)	폭발방지 맥스 부탄가스(MSB-1)	BOX	1	사양서 별도첨부
4	겨울용 넥워머	3M 넥워머 프로넥 웜 크기: 500 x 240 (mm)	EA	40	사양서 별도첨부
5	핫팩	핫핸핫 핫팩 일반형	EA	200	사양서 별도첨부

사   양   서

품 명

(모델명)

겨울용 장갑

(3M 겨울용 장갑 터치)

제조사

(제조국)

한국쓰리엠

(한국)

참고그림

용도

◇ ㆍ다목적

규  격

및

성  능

◇ 제원 및 특징

외피: 기모

내피:  기모

스마트폰터치기능

(단위: mm)

	S	M	L	XL	오차범위
전체길이	205	215	225	235	±5
손가락길이	68.5	71.5	74.5	77.5	±.15
손등너비	82	86	90	94	±2

비고

◇ 판매원: 주식회사공업사스토어 / 판매처 전화번호: 070-7700-6328

㈜ 창성이스코 / 1588-1559

사   양   서

품 명 (모델명)	토치 (코베아 토치)	제조사 (제조국)	코베아 (한국)
참고그림
용도	◇ PVC 파이프 작업, 숯 점화, 공작용 등 다용도 사용 가능
규 격 및 성 능	◇ 특징 압전자동점화 가스 장착이 쉬운 Adapter 원터치 결합방식(코베아의 국제특허기술로 가스 용기의 절개 된 홈을 가스걸이 혹에 맞추어 밀어 넣은 다음 35° 회전시켜 결합하는 방식으로 가스용기 결합, 분리 시 가스누설이 없는 안전하고 편리한 결합방식) 1300℃의 강력한 집중 화력 세밀한 화력조절 Blister 포장
비고	◇ 판매원:코베아 / 판매처 전화번호: 1899-0947 고객센터: 1899-0947

사   양   서

품 명 (모델명)	부탄가스 (폭발방지 맥스 부탄가스(MSB-1))	제조사 (제조국)	맥스 (한국)
참고그림
용도	◇ ㆍ냉동된 파이프라인 해동
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 세계최초 CRV 폭발방지장치 장착하여 사용자의 부주의로 인해 부탄 가스 캔의 내부 압력이 상승하여도 폭발하지 않습니다. (발명특허 제10********호 ) 삼중 구조로 더욱 강화된 폭발 방지 구조를 갖췄습니다.(발명특허 제10********호) 고급 액화 연료인 ISO Butane 충전으로 고화력을 자랑합니다. 추운 날씨(-10.2 ℃)의 겨울철에도 잔량이 남지 않고 완전 연소 됩니다. 2010년 맥스부탄 대한민국 가스안전대상 수상 2011~2019년 맥스부탄 8년 연속 세계일류상품 선정 2013년 맥스부탄 장영실상 수상 제품규격: 211mm / 420ml 충전량 및 용량: 220g 폭발방지, 추운날씨(-10.2 ℃)의 겨울철에도 잔량이 남지 않고 완전 연소. ◇ BOX당 28 EA (4 x 7)
비고	◇ 판매원: 맥선(맥스)/ 판매처 전화번호: 1566-2828 / 070-4107-5658

사   양   서

품 명 (모델명)	겨울용 넥워머 (3M 넥워머 프로넥 웜)	제조사 (제조국)	3M (한국)
참고그림
용도	◇ 겨울철 방한, 보온
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 크기: 500 x 240 (mm) 보온성, 소프트터치, 자외선차단, 전방향 신축성, 피부보호 이중구조, 겨울철보온, 자외선차단, 편안한 호흡 ◇ 재질/마감 ㆍ겉감: 폴리에스터 100% 안감: 폴리에스터 96.7% 폴리우레탄 3.3%
비고	◇ 판매원: 한국쓰리엠㈜ / 판매처 전화번호: 080-033-4114

사   양   서

품 명 (모델명)	핫팩 (핫핸핫 일반형핫팩)	제조사 (제조국)	주식회사 핫핸핫 (한국)
참고그림
용도	◇ ㆍ발열·방한용
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 KC인증 규격: 10 x 13 (cm) 최고온도: 70℃ 이하 지속시간: 15시간 용량: 90g
비고	◇ 판매원: 주식회사 핫핸핫 / 판매처 전화번호: 1544-3675