진압장비 소모품 수요조사 목록
연번	품 명	규격 / 모델	수량	수요사유	비 고
1	적끈 (대)	적끈 250m	3	부족
2	구조 장갑	4036 Waterproof	15	부족
3	방진마스크	3M8822 안면여과식	100	부족
4	소방호스	40mm	5	기존장비 마모로 인한 부족분
5	개인용 휴대 로프	cousin 9mm/30m	12	부족
6	동력절단기 날	-형식:2싸이클공랭식 엔진 -출력 :3.5kw -중량:10.4kg -절단날:12″ -크기:800L˟200W˟400H 모델명:husqvarna k650 ACTIVEⅢ	2	장기사용으로 인한 동력절단기 날의 마모
7	코팅장갑	3M느트릴폼 코팅장갑	50	부족
8	내열로프-소방호스 견인용	스테틱8.0Ref 1582	1	부족

품 명 (모델명)	적끈 (대)	제조사 (제조국)	세림산업사(대한민국)
참고그림
용도	◇ 간판안전조치, 기타 안전조치 등 다용도 사용목적
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 폴리프로틸렌 - 직경 : 1.5cm - 길이 : 250 M
비고

품 명 (모델명)	4036 Waterproof	제조사 (제조국)	Hexarmor
참고그림
용도	- 화재진압,생활안전 출동 작업시 대원 신체보호
규 격 및 성 능	* SupeFabric 소재로 제작하여 최고의 내 절단성. * CE/ISEA 5등급 (보호부분에대한절단저항) * 손등 외부충격 방지기능. * 방수 향상을 위해 Hipora 안감 사용 * TP-X 사용으로 손바닥은 오일 그립 유지. * 손바닥은 최고 수준의 내마모성(외부층) * 도구 및 장비 사용시 착용감이 좋음. * 손등부위에 가시성 높은 색상 및 반사 테이프 사용 * 세탁 가능
비고

품 명 (모델명)	3M8822 안면여과식	제조사 (제조국)	한국쓰리엠
참고그림
용도	- 화재 및 구조작업시 대원 호흡기 보호
규 격 및 성 능	노즈클립 3M COOL FIOW 밸브 3M BMF 필터 해드밴드
비고

품 명 (모델명)	느트릴폼 코팅장갑	제조사 (제조국)	한국쓰리엠
참고그림
용도	-출동 준비 및 장비 점검 및 훈련시 대원의 신체 보호
규 격 및 성 능	내피:고신축폴리에스테르 100% 코팅: 합성라텍스(nbr)
비고

품 명 (모델명)	소방호스 (40mm)	제조사 (제조국)	동해하이테크 산업 (대한민국)
참고그림
용도	-초기 화재진압 및 잔화진화 정리시 사용
규 격 및 성 능	파단 압력:82kg/cm 중량(g/m):241g 내장의 두께:0.37mm 신장율:2.6%
비고

품 명 (모델명)	동력절단기 날	제조사 (제조국)	husqvarna (스웨덴)
참고그림
용도	◇ 진압활동시 다용도 사용목적 철판과 철근,아스팔트,콘크리트,목재,열쇠,철근콘크리트 등의 절단.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징(husqvarna – 스웨덴산) - 형식 : 2싸이클 공랭식 엔진 - 출력 :3.5kw -중량 : 10.4kg - 절단날 :12″ - 크기 : 800L˟200W˟400H ◇ 구성품 : 연마석날(12″)1개, 다이아몬드날 1개 기본공구(플러그렌치)1개, 본체 1개
비고

품 명 (모델명)	개인용 로프 (cousin 9mm/30m)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (대한민국)
참고그림
용도	고층 건물의 화재,구조시에 대원이 활동시에 식별이 잘 되는 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 활동을 할수 있는 장비
규 격 및 성 능	로프직경: 9mm 충격력: 600dan 무게: 54.5g/m 추락횟수: 9회
비고

품 명 (모델명)	내열로프-소방호스 견인용 ( 스테틱 8.0 Ref 1582)	제조사 (제조국)	COUSIN (프랑스)
참고그림	내열로프 일반로프
용도	◇ 화재나 재난상황 시에 불가피하게 고온이나 화학물질이 노출된 지역에 접근하여 구조 활동 시에 사용할 수 있는 열에 강한 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조활동 을 할수있는 장비로써 외피와 내피의 이중직조로 되어있으며 방수성재질로 직조된 제품이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질: 아라미드계 Technora와 폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성 재질, 일레스토메릭 폴리머 로프보호대 - 로프직경: 8.1 mm - 로프길이: 200M - 인장강도: 1,600 daN - 무게: 45.8 g/M - 내피비율 : 50.6 % (폴리아미드) - 외피비율 : 49.4 % (Technora) - 색상: 회색 - 표피밀림 : 0 mm - 구성품 : 로프, 로프보호대(재질: 일레스토메릭 폴리머,80 cm) 로프관리용 반투명 SHRINK TUBE(12mm) 3M - 표피에 사용한 Technora 소재특성상 약 300도까지 견디며 300도의 상황이 되면 폴리아미드 재질은 녹을수 있으며 500도 이상의 고온에 노출될 경우 로프의 강도가 급속하게 저하됩니다.
비고	◇ CE, EN 1891 규격에 인증된 제품 ◇ 고층건물에서 소방호스 견인용