용두119안전센터 정화조 막힘 개요

1. 내용 : 정화조 막힘으로 오수 역류

2. 경과

- 2015.05.12. 오수역류확인, 수중펌프 강제 배수(1차)

- 2015.05.18. 수중펌프 강제 배수(2차), 기타 배관 막힘 확인

- 2015.05.29. 수중펌프 강제 배수(3차)

3. 조치사항

- 수중펌프를 이용하여 강제 배수하여 임시 조치

- 집수정에서 유출부 배관으로(하수 역방향) 관창을 집어넣어 방수하였지만 1층

화장실 및 세면실 역류, 3단계 유출 L관으로 방수한 물은 나오지 않음.

- 집수정에서 청사 앞까지 하수배관 막힘 여부 확인(관창 이용)

4. 확인결과

- 기타 배관 막힘여부 이상없음

- 정화조 3단계에서 하수구로 연결된 배관 막힘 추정

유입부

유출부

집수정

3단 정화조(맨홀)                          3단계 유출부 유출 L관