용역착수보고 검토 및 보완사항

【공통 사항】

❍ 반복적이고 전차 용역 답습과 같은 형식적인 용역을 지양하고, 새로운 관점에서 착안사항을 마련하여 기 진단(점검)용역보다 세심하게 검토할 것

❍ 모든 점검시 최우선하여 안전한 점검이 되도록 주의하고, 장비 사용시 보행자 및 주변 이용자 불편을 최소화 되도록 조치하고, 점검자 자신의 안전에도 만전을 기하여 주시기 바람

- 고소차 등 장비 사용시 아웃트리거 사용규정 등 안전규정을 철저하게 이행

❍ 점검시 콘크리트 박락, 박리 등 낙하물 사고 위험 요인이 있는 지점은 현장에서 점검 망치 등으로 즉시 제거 후 담당자 등에게 보고 할 것

- 사진 촬영 후  현장 즉시 제거 및 사후보고 조치

❍ 강재 비파괴시험, 재하시험 등 주요사항 추진시 발주부서에 사전협의 및 입회할 수 있도록 10일전 사전 통보 바람

- 특히, 재하시험은 전차 시험 경간을 단순 답습하여 시행하는 것을 지양하고 재하시험 수행구간, 선정사유 등을 종합적으로 검토하기 바람

❍ 강교 내부 점검시 비둘기서식 및 오염물질 발생시 즉시 조치토록 통보할 것

(내부에 담배꽁초 및 이물질 방치가 되지 않도록 할 것)

❍ 내진성능평가 관련, 개정된 지침을 참고하여 과업에 반영하고, 진단과 별도로 일정 및 계획을 수립하여 추진하기 바람.

❍ 교량 점검시 점검자 및 점검장비가 접근할 수 없는 사각지대나, 점검 시 불편하거나 개선이 필요한 사항을 시설물별로 정리해서 수시로 발주처에 제출 및 보고서 수록

- 보이지 않는다고 하여 점검을 시행하지 않아 문제가 발생한 경우가 있는데 이러한 일이 없도록 할 것

❍ 시설물 상태 변화(초기 결함, 손상, 열화 등)의 원인을 규명하고 단편적인 보수방안보다는 근본적인 보수가 가능한 구체적인 보수방안을 검토하여 제시할 것

❍ 시설물 외관조사 결과 보수가 단면보수, 철근노출 등의 보수가 필요한 사항은  위치도, 사진 등을 작성하여 담당자에게 메일로 전달해서 점검 진단 중 즉시 보수하여 등급 및 결함도 점수가 향상되도록 할 것

❍ 과선교(철도 횡단)구간은 점검계획을 별도 수립하고, 담당자와 반드시 사전 협의할 것

❍ 외관 조사시 부속시설에 대하여 관련 지침의 설치 기준에 적합한 지를 조사하여 보고서에 수록 할 것

- 방호울타리 상태 및 높이 기준, 충격흡수시설, 도로표지(재질, 기둥 규격, 용접상태), 배수구 개소( 위치,규격, 재질 등), 방음시설(방음벽, 소음감쇠기), 접속 옹벽, 점검통로, 가로등, 내부점검등 및 배전반, 교통안전시설(각종 안전표지, 통과높이 제한표지 높이 확인, 차선 도색), 교량명판(부착상태), 교량 첨가시설(종류, 관리기관, 연락처, 설치년도 등) 등

❍ 점검 및 평가과정에서 상태등급이 기존보다 하향될 것으로 예상될 경우 그 원인 및 대책을 즉시 용역 감독자에게 보고할 것

❍ 단기적인 보수․보강으로 교량상태(B등급)을 유지하기가 곤란하다고 예상될 경우, 장기적인 시각에서 근본적인 대안을 제시 요망

❍ `19년 주요 보수보강 예산편성을 위해 외관 조사 후 개략적인 보수예산을 월간공정 시(7월초) 제출 할 것

❍ 교좌장치와 신축이음장치는 이상 유무에 관계없이 전수점검(사진촬영)하여 보고서에 수록 (동절기, 하절기 등 2회 실시, 온도변화 대비 사진 수록)

❍ 동절기 점검계획을 수립하여 시행하여 주시고, 안전관리대책이 미흡하니 세부적인 계획 및 시행방안을 보완 시행하여 사고예방에 철저를 기할 것.

❍ 교량 하부 점유 시설(위치, 종류, 점유자, 연락처, 허가 유무 등) 조사 후 보고서 수록

❍ 보수 보강에 대한 이력 자료를  확인하여 보고서에 보수 이력도와 보수내역을 보고서에 수록 할 것(주요 구조물은 위치현황도 포함)

❍ 현재 개축공사를 추진 중인 북악스카이웨이1교의 외부강선보강재(1999년 설치) 철거시 상태 조사 및 보강효과 검증 등 협조 바람

【서울로 7017】

❍ 서울로7017은 서울시의 역점사업임을 고려하여 각종 언론 대응시  담당자와 반드시 협의 후 대응 조치

❍ 교량 상하부 구조물에 대하여 서울로운영단과 함께 유지관리가 이원화되어 있음을 고려하여 향후 보고서 작성시 부서별로 별도 중점유지관리 및 보수보강방안 제시 요망

❍ 신축이음부 누수에 대하여 원인을 철저히 조사하여 보수방안 제시 요망