용접관리 CHECK LIST	YES	NO
- 용접담당 안전관리자는 상주하고 있는가? - 용접전에 안전담당자는 용접할 장소에 인화물질 등 화재의 위험은 없는지 사전에 점검표에 의하여 확인하고 있는가? - 작업자의 안전을 위하여 용접시 발생되는 유해 gas의 환기시설, BOX 내부에서의 용접시 가연성 gas로 인한 폭발의 위험성 여부를 점검하고 있는가? - 허가된 자 이외에는 용접을 하여서는 않된다. 반드시 용접사 기량시험에 합격한자에 한하여 용접작업을 실시하도록 관리하고, 안전담당자가 신원을 확인할 수 있도록 용접자에게 적절한 표식을 하고 있는가? - 현장 용접부에 용접불꽃이 비산할 수 없도록 석면포 또는 차광막을 설치하고 소화기를 비치하고 있는가? - 용접작업 전 주위에는 가연성물질이 있는지 확인 후 작업에 임하고 작업완료 후 화재예상부위를 점검하고 있는가? - 전기용접의 ARC는 자외선이 방출되어 인체에 유해하므로 작업자는 반드시 차광안경을 착용하여야 하며 주위에 있는 자도 주의하도록 하고 있는가? - 용접시 반드시 안전모, 앞치마, 보호장갑 등 보호구를 사용하고 있는가? - 용접시 용접부재는 반드시 집게를 사용하여 잡는다. - 용접 후 slag를 제거할 때는 보호안경을 착용하는 등으로 slag의 비산에 대비하고 있는가? - Holder의 절연체 파손 시는 즉시 교환하고 있는가? - 작업의 중단, 종료 시는 즉시 스위치를 내리고 있는가? - 습기(땀, 물)이 있는 장갑, 옷, 신발 등을 착용하고 있지는 않은가? - 용접기는 적절한 전기회로 및 효과적인 접지장치 하에서 조작하고 있는가? - 접지는 용접기 용량과 적절한 것을 사용하고 완전히 접지 할 것이며 특히, 레일, 철근, pipe 등에 연결하여 사용하고 있지는 않은가? - 용접코드는 최소거리를 선정하여 설치하고 가능한 통로의 횡단은 피하고 있는가? - Holder에 용접봉을 물린 채 방치하하고 있지는 않은가? - 습기나 고열장소에서 작업할 때에는 고무장갑 또는 고무장화를 사용하고 있는가? - 전기 코드를 이을 때에는 연결용 터미널을 사용할 것이며 절연물로 단단히 감아서 사용하고 있는가? - 훼손된 cable은 고무 테이프로 즉시 보수하며 보수가 불가할 때는 교체하고 있는가? - 전기 용접기는 전격방지기가 설치된 용접기를 사용하고 있는가? - 교류 ARC 용접기에는 전격방지기를 부착하여 무부하시 30V이내로 자동으로 감압 될 수 있도록 하여 감전위험을 방지하고 있는가?