용접 · 용단 작업 시 안전수칙

(소방안전관리자)

평소 화재 예방을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며, 귀하께서 관리하고 계신 대상건축물에서 용접 · 용단 작업 시 소방안전관리자는 화재 예방을 위해 필요한 조치를 해 주시기 바랍니다. (서울시 화재예방조례 제2조)

□ 용접·용단 작업 전 119 신고 해주시기 바랍니다. (일시, 장소 등..)

□ 용접·용단 작업 시 조례에 따라 관리해주십시오.

불을 사용하는 설비의 관리기준(서울시 화재 예방 조례)

설비 구분	설비의 관리기준
가스 또는 전기에 따른 용접 · 용단기	1. 용접 ․ 용단 작업을 하고자 하는 소방대상물의 관계인은 안전감독자를 지정하여야 한다. 2. 지정된 안전감독자는 다음 각 목의 모든 조치를 하여야 한다. 가. 용접 · 용단 작업 실시 전 및 종료 후 작업용구의 안전점검의 실시 나. 주위의 인화성 물질의 제거 다. 용접 · 용단 불티가 닿은 부분에 가연물 제거 및 안전조치 라. 작업장 인근에 소화기 및 그 밖의 소화용구의 배치 마. 작업구역의 전기·가스·소방시설과 인명대피시설의 정상 작동 및 안전상태 유지 바. 작업자에 대한 화재예방교육 실시 사. 그 밖에 화재예방을 위하여 필요한 조치

□ 위반 시  벌칙

▪ 소방안전관리자 업무 미수행시 : 200만원이하의 과태료

(화재예방·소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 제2항)

[영등포소방서 예방과 소방안전관리 담당]

(☏ 02-2678-1705 )

영등포소방서장