건축공사장 안전점검표

대지위치		건 축 주
건축규모	지상 층, 지하 층 연면적 : ㎡	시 공 자
주 용 도		감 리 자
점 검 항 목		점 검 결 과
여름철(우기) 안전관리대책 수립여부	◦ 근로자 안전관리 교육 ◦ 근로자 보건 및 안전대책 ◦ 비상연락체계 유지 등 ◦ 양수기 등 수방자재, 장비 확보
굴토공사장	◦ 계측기 설치 및 이상 유무 ◦ 흙막이부재 등의 손상, 변형, 침하 등 이상 유무 ◦ 토류판 및 어스앵커 시공상태 ◦ 법면 유지상태, 지하수 관리상태 ◦ 배수로, 토사유출 방지시설(방수포), 침사지 등 관리
공사장 안전 관리시설	◦ 폭우·태풍·강풍 대비 가설울타리, 가림막, 낙하물방지망 등 보강·유지관리 ◦ 조명, 통로, 비계발판 등 관리 ◦ 작업개구부 관리 ◦ 소화기 등 소방기기 확보 등
건설기기 안전관리	◦ 타워크레인, 콘크리트 분배기, 리프트 등 안전관리 이상 유무 등
기타 안전관련 취약부분 위해요소 이상여부, 현장 정리정돈, 통행인 안전확보 등
점검결과 총평		※ 지적사항 사진첨부

2015.   5.   .

점검자 : 서울시 건축물 구조안전진단위원  성명           (인)