우기대비 시설물 안전점검표

시 설 명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

※ 시설별 상황을 고려하여 점검항목 작성

□ 일반 사항(공통)

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
◦우기 대비 안전관리 계획의 작성 및 관리상태
◦안전관리 조직의 적정성
◦자체 및 정기 안전점검 실시 여부
◦맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등
◦수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태
◦비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부
◦강풍대비 가설울타리 및 안내간판 전도방지 조치

□ 기초 지반 및 절토부, 비탈면

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 기초지반
◦맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부
◦주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부
◦세굴, 활동 발생 유무
◦침하 발생 유무
2) 비탈면
◦붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부
◦사면보호조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)
◦굴착 단부의 출입금지 조치 여부

□ 옹벽, 석축 등

점 검 항 목	점 검 내 용		조 치 사 항
	O,X	내용(위치,상태)
1) 콘크리트 옹벽
◦옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부
◦배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부
◦누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦철근 노출 발생 여부
◦옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부
2) 보강토 옹벽 및 석축
◦파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부
◦수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
◦변형(배부름 등) 발생 여부
◦배면토의 침하, 침수 여부
◦배수구 설치 및 청소 여부
◦옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
3) 주변시설
◦주변시설(배수로,측구)의 설치 여부
◦주변 배수시설의 관리 상태
◦배수시설의 배수기능 적합 여부
◦도로융기 발생 여부(도로시설)
◦인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부
◦침하의 발생 여부(상부지반)
◦주변 시설 변형 여부
◦인접 지중 매설관의 누수 여부
◦상·하수시설물 파손 여부