우기 상수도 안전점검표

공사(시설)명	구의아리수정수센터	관 리 주 체	구의아리수정수센터
점 검 자	윤기영,정승열,강지선,강석윤	점 검 일	2017.6.27.

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 취수시설
◦ 하상변동 발생 여부	O	이상없음	-
◦ 유하물에 의한 취수저해 여부	O	이상없음	-
◦ 강재 및 콘크리트 손상발생 유무	O	이상없음	-
◦ 각 부위별 체결이상 및 파손 유무	O	이상없음	-
◦ 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무	O	이상없음	-
2) 취수장, 가압장
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무	-	해당없음	-
◦ 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무	-	해당없음	-
◦ 배수펌프고장 유무	-	해당없음	-
◦ 주변 사면 및 옹벽 이상 유무	-	해당없음	-
3) 관로시설
◦ 관 부설환경의 변화 유무(성토, 적치물 등)	O	없음	-
◦ 관내·외면 도장의 건전성	O	이상없음	-
◦ 관 보호공 변형 및 누수발생 유무 (하천횡단구간 하상세굴 등)	O	이상없음	-
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부	O	이상없음	-
◦ 방식설비 이상 유무	O	이상없음	-
◦ 수로터널 입출구사면 이상 유무	O	이상없음	-

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 정수시설
◦ 착수정 구조물 변형 발생 유무	O	이상없음	-
◦ 응집침전지 정상작동 여부	O	정상작동	-
◦ 여과지 정상작동 여부	O	정상작동	-
◦ 정수지 정상작동 여부	O	정상작동	-
◦ 송수펌프실 정상작동 여부	O	정상작동	-
◦ 약품저장탱크 정상작동 여부	O	정상작동	-
◦ 배출수 처리시설 정상작동 여부	O	정상작동	-
◦ 장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무	O	이상없음	-
5) 배수지
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무	-	해당없음	-
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부	-	해당없음	-
◦ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무	-	해당없음	-