『철도안전법 45조 및 철도보호지구 행위신고에 따른』

검 토 의 견 서

□ 특별사항

1. 본 검토의견서는 철도안전법 45조에 따른 철도보호지구에서의 행위에 대한 협의로서 운행노선의 안전확보를 위한 협의로서 5호선 연장 건설 및 신설 구조물 운영 등에 대한 협의는 별도 협의 요함

2. 공사장내 장비 반입전까지 지하철 안전확보를 위한 시설(전차선 방호관, 안전휀스, 건축한계 접근 경보기 설치)을 설치하고 안전감시를 위한 CCTV 설치 및 계측기 설치, 공사전 안전점검 시행 요함

3. 삼각선 교각기초 천공 작업전까지 파일 근접공사(도로하부통과 구간 상판 설치 포함)에 대한 시뮬레이션 분석결과 제출 요함

4. 입고선 전주전호 SB09 ~ SB15까지(약 180m) 전차선 방호관 추가설치 검토 요함

※ 전차 방호관 및 접근금지 방지 안전망 설치에 대한 사항은 우리공사 전기처(김태우 차장 6311-2397)와 별도 협의 요함

□ 일반사항

1. 해당 공사는 공사 시행자 및 현장 건설사업관리(구 감리) 책임 하에 책임공사 시행 요함

2. 발파금지(단, 발파 시 사전협의)

3. 제출된 설계서 및 각종 조건을 준수하고 착공 후에도 도시철도공사의 보완요구 사항이 있을 시 어떠한 경우라도 우선 보완 후 공사 시행요망

4. 당초 우리공사와 협의한 협의조건, 설계, 굴착공법 외의 변경사항 발생시 우리공사와 필히 재협의 요함

5. 공사 착공전 계측기 설치하고 계측기 설치완료 보고서를 우리공사(시설지원단 토목구조부)에 제출 요함

6. 삼각선 설치로 인해 기존 우리공사 교각 구조물에 토사로 성토될 경우 사전 피복두계 확보 및 탄산화 수축으로 인해 구조물이 노후화 되지 않도록 대책 수립 요함

- 현재 지하철 교각 구조물이 토사로 성토될 경우 사전 우리공사 시설지원단 토목구조부와 협의 요함

7. 공사 착수 전 우리공사 토목구조부(☎6311-3828)와 안전점검, 계측기 설치, 시공 등에 대하여 관계자(시공사, 건설사업관리자, 공사관계자 등) 협의 후 본 공사 착공요망

8. 공사 착공 전 우리공사 직원 입회하에 지하철 구조물 안전점검(누수, 균열, 표면, 비파괴검사, 기타)을 실시(균열계 등 부착)하고 그 결과 보고서(2부)를 우리공사(토목구조부)에 제출(사진 및 외관망도 포함) 요하며 단계별 안전점검 시에도 우리공사 직원 입회하에 시행 요함

※ 공사완료 후 위 사전 조사 보고서를 근거한 지하철 시설물 이상 유무 확인점검(계측기 철거계획포함)을 우리공사 토목구조부와 협의 시행요망

9. 계측전문업체에 의한 정기적인 계측, 분석, 관리를 통해 이상 징후 시 즉시 조치하고 계측결과를 우리공사(토목구조부☎6311-3828)에 주간 및 월간 단위 제출 및 공사완료 시 계측 종합보고서(2부) 제출 요함

10. 심야시간 지하철 내부 작업 시는『서울도시철도공사(www.smrt.co.kr)/알림정보/건설공사/지하철인접굴착공사협의절차』참조

11. 착공 전 시행자(시공사 등)는 우리공사(토목구조부☎6311-3828)에서 주관하는 안전교육에 참석하여 도시철도 시설물 보호를 위한 각종 안전관리 사항을 숙지하고 교육내용을 해당 일일작업 전 작업원에게 철저히 교육시키고 기록․유지 요함

12. 철도보호지구에서의 행위신고자는 철도안전법에 의거 행위가 완료되기 15일전에 우리공사(토목구조부)에 그 사실을 통보하여 행위완료 여부를 확인 받아야 함(우리공사 직원 현장점검 시 적극 협조 요망)

13. 수방에 대비한 배수 Pump 및 비상 수방자재 확보 요함

14. 공사 중 지하철 시설물 이상 발생 시 즉시 우리공사 토목구조부 및 허가 감독기관에 통보와 동시에 선 안전 조치 후 원인분석 및 대책 수립하여 우리공사와 협의 후 시설물 원상복구 및 공사재개 요망

15. 제출된 비상연락체계(건축주, 시공사, 건설사업관리자, 계측업체)는 상시 연락체계가 확보될 수 있도록 주기적으로 정비 요함

16. 우리공사 직원의 인접굴착공사 관리업무 수행을 위한 현장점검 및 설계자료 열람, 자료요구 등 공사 관련 업무협조 요구 시 적극 협조 요함

17. 본공사의 협의조건 협의조건에 명기되지 않은 사항은 공사시방서 준수. 끝.