실시간 Big Data 기반, 자체 수질관리 프로그램 운영

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 정수장, 워터나우 Web 빅데이터 활용, 정수센터 현장 여건에 맞는

약품주입시스템 자체 개발, 시범구축 운영 중으로, 향후 AI 정수장 기반 마련

□ 추진방향

○ 정수장 빅데이터(Big data)를 활용한 수질관리 시스템 개발 연구

□ 추진실적

○ 약품주입 자동화 위한 3개 프로그램 개발 완료 / 제어실 시범구축 (2017.10)

○ 프로그램 (장인모드) 내용

① 고탁도 유달시간 및 유입 탁도 예측 시스템

⇒ 팔당방류량(Web망), 암사취수장 최대탁도(워터나우) 입력시, 원수탁도 예측값과 탁도 도달시간을 알려주는 프로그램

② 응집제주입률 예측프로그램

⇒ 원수탁도 입력시 응집제 2종(PACl, PAHCS) 주입률을 알려주는 프로그램

③ 수도꼭지 염소 최적관리를 위한 후염소주입률 예측프로그램

⇒ 영등포 공급계통(배수지, 수도꼭지) 잔류염소값(워터나우) 입력시, 염소 소비속도를 계산하여, 적정 후염소 투입률을 알려주는 프로그램

원수탁도 및 응집제 주입률 예측프로그램	염소주입률 예측프로그램	제어실(장인모드) 운영

※ 급수계통의 워터나우 서버가 정수장에 미구축되어 있는 상태로, 현재는 데이터 수동입력 운영 중

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 프로그램 운영 효과분석(2018년) ⇒ 타 정수센터 횡단전개

○ 본부 수운영센터 개선 및 급수계통 잔류염소 균등화 사업 등 활용 협의

안전하고 편리한 응집제 배관 이중화 및 자동세척시스템 개발

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 응집제 투입시설 배관 및 설비에 침전물 적체로 응집제주입 불안정해 지는 경향 있으며,

○ 또한 현재 약품 배관의 이중화가 되어 있지 않아, 세정작업하는 동안 수동라인(호스)으로 응집제 투입(응집제 주입량 수동 계측)하고 있어, 정확한 응집제 주입이 어렵고, 세정작업 장기화시 수질사고 우려 있음.

□ 추진방향

○ 우리 정수센터내 응집제 약품배관 자동세척시스템을 자체 개발하여  안전하고 편리한 운영관리 체계를 구축

□ 추진실적

○ 응집제 정량펌프에서 투입되는 지점까지 약품투입 배관을 이중화

- 1계열은 응집제 투입, 2계열은 구내용수(세척수)가 흐름

- 7일 혹은 15일 간격으로 교차 운전함으로써, 상시 약품배관에 침전물이 발생되지 않고 배관청소가 필요 없는 구조로 개선

○ 단순 배관만 추가 설치하여 저비용으로 지속적이고 편리한 약품배관 자동 세정시스템 구축

		⇒
약품투입시설	분배조(슬러지발생)		약품투입시설(이중화)	분배조(2개조)
개선전			개선후

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 수질사고 예방 및 편리하고 안전한 정수처리 운영관리 시스템 구축

2정수 여과지내 염소가스 저감을 위한 환기설비 개선

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 정수과정에서 투입되는 염소가 비산되어 설비에 침착 부식으로 노후화

○ 2종환기설비로 인한 배기량 부족

□ 추진방향

○ 염소가스 주요 비산 지점에 포집 및 배출시설을 설치하여 실외 방출

○ 염소가스에 의한 설비의 부식 및 노화 방지

□ 추진실적

○ 침전지와 여과지 중간의 낙차지점 덮개 설치 염소가스 실내 확산 차단

○ 배출을 위한 포집장치 및 배기휀을 설치 여과지내 염소가스 농도 저감

개 선 전	개 선 후

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 여과지내 설비의 염소가스 침착에 의한 부식 및 노화 방지

○ 여과지 실내 염소가스 농도 감소로 근무환경 개선

○ 송풍기 용량 감축으로 전기료등 운영비 연간 34,447천원 절감

1정수장 활성탄흡착지 퇴수능 개선

《영등포아리수정수센터》

□ 추진배경

○ 활성탄 여과지 역세척시 퇴수량이 작아 활성탄의 팽창율 저조

○ 2종환기설비로 인한 배기량 부족

□ 추진방향

○ 활성탄지 역세척 최적화를 위한 퇴수능 확보 역세 효율 증대

- 퇴수밸브 구경 확대(600 → 900)

□ 추진실적

○ 활성탄지 역세척시 퇴수능 확보를 위한 현장점검 및 수리검토

- 최적의 퇴수능 확보를 위한 밸브 구경 산출

○ 예산절감 및 우수품질 확보를 위한 밸브 선정 교체공사

개 선 전	개 선 후

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 활성탄지 퇴수밸브 구경을 확대 역세척시 신속한 퇴수로 세척효율 증대

- 활성탄 팽창율 향상( 14% → 20%)

- 역세속도 증대 및 세척시간 단축(20분→10분)

○ 활선탄 여과 수질개선

우수(수범)사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	제목	요약내용
1	실시간 Big Data 기반, 자체 수질관리 프로그램 운영	○ 정수장 빅데이터(Big data)를 활용한 수질관리 시스템 개발 연구 ○ 약품주입 자동화 위한 3개 프로그램 개발 완료 / 제어실 시범구축 (2017.10) - 프로그램 (장인모드) 내용 ① 고탁도 유달시간 및 유입 탁도 예측 시스템 ② 응집제주입률 예측프로그램 ③ 수도꼭지 염소 최적관리를 위한 후염소주입률 예측프로그램
2	안전하고 편리한 응집제 배관 이중화 및 자동세척시스템 개발	○ 응집제 약품배관 자동세척시스템을 자체 개발하여 안전하고 편리한 운영관리 체계 구축 ○ 응집제 정량펌프에서 투입되는 지점까지 약품투입 배관을 이중화 - 1계열은 응집제 투입, 2계열은 구내용수(세척수)가 흐름 - 7일 혹은 15일 간격으로 교차 운전함으로써, 상시 약품배관에 침전물이 발생되지 않고 배관청소가 필요 없는 구조로 개선
3	2정수 여과지내 염소가스 저감을 위한 환기설비 개선	○ 침전지와 여과지 사이의 낙차지점에 염소 포집장치 및 배기휀을 설치하여 여과지내 염소가스 배출 - 여과지내 설비의 염소가스 침착에 의한 부식 및 노화 방지 - 여과지 실내 염소가스 농도 감소로 근무환경 개선 - 송풍기 용량 감축으로 전기료등 운영비 연간 34,447천원 절감
4	1정수 활성탄지 퇴수능 개선	○ 활성탄지 퇴수밸브 구경을 확대(600→900) 역세척시 신속한 퇴수로 세척 효율 증대 및 수질개선 - 활성탄 팽창율 향상( 14% → 20%) - 역세속도 증대 및 세척시간 단축(20분→10분)