[별표]
우수건축자산 등록 표시(제5조제1항 관련)
1. 동판 제작 도안
	규 격 : W300 × H300 × T15(㎜) 재 질 : 동판(銅板) 글자체 : (한글)소망체, 고딕체 (영문)한길체 가공법: CNC 또는 주물가공 후 지정색(K90)에나멜페인트 상감 마감