【붙임 2】

우수저류시설 관리카드

○ 시설명 : 0000 우수저류시설

구 분			단 위	내 용		비 고
저류지 설치위치			-			주소(지번)
과거 침수피해 현황			동/㏊	건축 00동, 상가 00동, 도로침수 00㏊		기본 및 실시설계 보고서 참고 작성
총사업비			백만원	0000(국비 0000, 지방비 00000)		최종교부결정 통보액
사업기간			-	‘00. 00. 00 ~ ‘00. 00. 00		착공일, 준공일
유역면적			km2			배수유역
설계빈도			년
설계강우량			㎜			1시간 강우
홍수량	저류시설 설치전		m3/sec			지속시간 ( min)
	저류시설 설치후		m3/sec
	저감량		m3/sec
저류 형식	저류조	on-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)		저류용량
		off-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)
	저류지	on-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)
		off-line	m3	총저류용량( m3), 유효저류용량( m3)
우수 저류 시설 제원	총 깊 이		m
	유효깊이		m
	최고수위		EL.m
	계획홍수위(H.W.L)		EL.m
	바 닥 고		EL.m
	면 적		㎡	L= m, B = m
	방류 시설	자연방류	m3/sec
		펌프토출	m3/sec	00대(대당00 m3/sec)= 합계		펌프대수
		방류관거	-	D( ㎜) / B( m)×H( m) / L( m)
	유입 시설	유입방식	-	조절식 / 비조절식 / 혼합식
		흔적수위	EL.m	년 월 일 (EL. m)		강우 발생시
		유 입 량	m3/sec
		물 넘 이	-	B( m) × H( m)
		유입수로	-	D( ㎜) / B( m)×H( m) / L( m)
		가 동 보	-	H( m) / L( m)
		수 문	-	B( m) × H( m)
		수 로 교	-	B( m) × H( m)
		바 닥 고	EL.m
저류조(저류지) 전경사진(외부)					저류조(저류지) 전경사진(내부)
*유입부에서 유출부 방향으로 전경(상부)					*유입부에서 유출부 방향으로 전경(내부)

※ ‘17~’18년도에 준공된 지구만 작성하되, 실시설계 보고서를 참고하여 작성 요망

【붙임 3】

우수저류시설 운영현황 제출(서식)

□ 시 설 명 : 00 우수저류시설(00도 00군)

□ 운영실적

연번	가동일시 및 시간	최대시우량 (㎜)	일강우량 (㎜)	누적강수량(㎜)	유입량 (㎥)	유출량 (㎥)	침수피해여부
1	‘18. 7. 14. 10:00 ~ 12:00	87.5 (7.14. 11:00)	187.5 (7.14)	258.7 (7.14 00:00 ~ 7.15 00:00)	5,000	3,700	○, ×
2
3

* 태풍･호우 대응에 따른 운영 실적이 있는 경우만 작성바람(없으면 □해당없음□으로 표기)

□ 피해현황     * 우수저류시설 배수구역 내 침수, 설계빈도 초과 강우 침수도 기재

○ (일    시) ‘18. 00. 00. 00:00 ~ 00:00

○ (위    치) 홍길동로 32 길동사거리 일대 저지대 침수

○ (피    해) 주택･상가 침수 00동, 차량 침수 00대 / 피해액 00백만원

침수 현황 사진	위성사진에 우수저류시설 위치, 침수지역 표시
< 길동사거리 일대 침수 현황 >	< 침수지역 위치도 >

○ (피해원인)             * 6가원칙으로 작성

* (예시) 우수저류시설의 계획용량을 초과하는 강우로 상류에서 발생한 첨두 홍수량의 일부만 저장하여 하류부에 침수 발생 / 우수저류시설에 저장된 빗물의 방류지연 및 00천 수위상승에 따른 배수불량으로 내수침수 발생 / 도로의 빗물받이 시설부족과 빗물받이 막힘 등 관리상태 불량으로 빗물이 우수관로에 유입되지 못하여 일부 도로 침수 발생

□ 수범사례       * 아래 예시를 참고하여 작성시 세부적으로 기재 요망

○ (예시1, 침수예방 효과 거양 사례) ‘18.00.00일 00시경 집중호우(시우량 00.0㎜) 발생으로 00지역 도로 일부가 침수됨에 따라 00~00시까지 00우수저류시설을 가동하여 도로 주변에 위치한 주택 및 상가 00동 침수피해 사전 예방

* 우수저류시설 효과 홍보를 위하여 언론매체(00일보, ’00.00.00) 게재

사진		사진
《 침수발생 당시 현황 》		《 침수해소 후 현황 》

○ (예시2, 저장된 빗물 활용사례) ‘18.00.00~00.00 기간 중 저류조에 빗물을 저장하여 저류조 상부에 조성되어 있는 공원 조경용수 및 인근 도로 청소용수로 사용

- 저장 빗물 사용을 위하여 별도 펌프시설, 관로 등 시설물 추가 설치(‘00.00.00)

- 용수활용 적합성 여부 판단을 위하여 매년 수질검사 1회(00월) 실시

- 9~10월 00회에 걸쳐 00,000㎥ 용수 활용(조경용수 00회, 청소용수 00회)

사진		사진
《 침수발생 당시 현황 》		《 침수해소 후 현황 》