「위험물의 운반에 관한 기준[별표 19]」해설

2006.8.3개정

규제범위 : 위험물제조소등의 외부 또는 위험물제조소등 사이

내    용 : 이동탱크 외의 방법으로 운반하는 경우 기준

- 중요기준위반(중요기준이라고 표기한 것) : 형사입건(300만원 이하의 벌금)

- 세부기준위반(중요기준이란 표기가 없는 것) : 과태료 50만원(1차 위반시)

목    적 : 제조소등 간 이동 또는 제조소등 외부에서의 위험물사고예방

운 반 용 기

1. 재질 : 강판․알루미늄판․양철판․유리․금속판․종이․플라스틱․섬유판․고무류․합성섬유․삼․짚․나무(13종)

2. 파손될 우려가 없고, 그 입구로부터 샐 우려가 없을 것

3. 운반용기의 구조 및 최대용적

가. 기계에 의하여 하역하는 구조가 아닌 일반용기 : [첨부1]의 기준에 적합할 것.

(단, 위험물안전관리에 관한 세부기준 제139조에 해당하는 용기는 제외)

나. 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기 : [첨부2]의 기준에 적합할 것

예외

위험물안전관리에 관한 세부기준 제140조의 특례

국제해상위험물규칙(IMDG Code)에 정한 기준에 적합한 것으로 인정된 용기

4. 승용차량(밴 형식 포함)으로 인화점이 40℃ 미만인 자동차연료로 사용되는 위험물을 운반하는 경우, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준

(위험물안전관리에 관한 세부기준 제142조)

운반용기의 구조	최대용적(ℓ)
금속제 드럼(뚜껑고정식의 것)	22
금속제용기	22

5. 운반의 안전상 제한이 필요하다고 인정되는 경우에는 위험물의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준을 중앙소방본부장이 정하여 고시할 수 있다.

6. 운반용기의 성능

가. 기계에 의하여 하역하는 구조가 아닌 일반용기

위험물안전관리에 관한 세부기준 제143조의 낙하시험, 기밀시험, 내압시험, 겹쳐쌓기시험에 적합할 것. 단, 시험기준이 적용되지 않는 운반용기는 다음과 같다.(위험물안전관리에 관한 세부기준 제144조)

․ 인화점이 61℃이상인 제4류 위험물

․ 제1류, 제2류, 제4류 위험물 중 위험등급Ⅰ 외의 것을 수납하는 500㎖이하의 내장용기를 30㎏이하의 외장용기에 수납하는 운반용기

나. 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기

위험물안전관리에 관한 세부기준 제145조의 낙하시험, 기밀시험, 내압시험, 겹쳐쌓기시험, 아랫부분 인상시험, 윗부분 인상시험, 파열전파시험, 넘어뜨리기시험, 일으키기시험에 적합할 것. 단, 인화점 61℃이상의 제4류 위험물을 수납하는 운반용기는 시험기준이 적용되지 않는다(위험물안전관리에 관한 세부기준 제146조).

적 재 방 법

1. 위험물의 적재방법(중요기준)

예외

덩어리 상태의 유황을 운반하기 위하여 적재하는 경우

위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간 운반을 위하여 적재하는 경우

가. 온도변화 등에 의하여 누설되지 않도록 밀봉․수납

다만, 운반용기안의 압력상승의 우려가 있는 경우(독성․인화성가스를 발생하는 경우는 제외)에는 가스 배출구(위험물의 누설 및 다른 물질의 침투를 방지하는 구조)를 설치한 운반용기에 수납가능

나. 당해 위험물과 반응하지 않는 재질의 운반용기에 수납

다. 고체위험물의 수납율 : 운반용기 내용적의 95% 이하

라. 액체위험물의 수납율 : 운반용기 내용적의 98% 이하

※ 55℃의 온도에서 누설되지 않도록 충분한 공간용적 유지

마. 하나의 외장용기에는 한 종류의 위험물만 수납

바. 제3류 위험물의 운반용기 수납기준

1) 자연발화성물질 : 불활성 기체를 봉입하여 밀봉, 공기접촉차단

2) 자연발화성물질 외의 물품 : 보호액(파라핀․경유․등유 등)으로 채워 밀봉하거나 불활성 기체를 봉입하여 밀봉하는 등 수분접촉차단

3) 알킬알루미늄등 : 수납율은 운반용기의 내용적의 90% 이하

50℃의 온도에서 5% 이상의 공간용적 유지

2. 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 적재방법(중요기준)

⇒ 위험물의 적재방법(다목 제외)을 적용하며 다음 기준을 추가

가. 다음의 규정에 의한 요건에 적합한 운반용기에 수납할 것

1) 부식, 손상 등 이상이 없을 것

2) 금속제의 운반용기, 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱내용기 부착의 운반용기에 있어서는 다음에 정하는 시험 및 점검에서 누설 등 이상이 없을 것

가) 2년 6개월 이내에 실시한 기밀시험(액체의 위험물 또는 10kPa 이상의 압력을 가하여 수납․배출하는 고체의 위험물을 수납하는 운반용기에 한함)

나) 2년 6개월 이내에 실시한 운반용기의 외부의 점검․부속설비의 기능점검 및 5년 이내의 사이에 실시한 운반용기의 내부의 점검

나. 복수의 폐쇄장치가 연속하여 설치되어 있는 경우에는 용기본체에 가까운 폐쇄장치를 먼저 폐쇄할 것

다. 정전기 재해발생의 우려가 있는 때에는 정전기방지 조치를 할 것

라. 온도변화 등에 의하여 액상이 되는 고체의 위험물은 액상으로 되었을 때 당해 위험물이 새지 아니하는 운반용기에 수납할 것

마. 액체위험물은 55℃의 온도에서 증기압이 130kPa 이하가 되도록 할 것

바. 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱내용기 부착의 운반용기에 액체위험물을 수납하는 경우에는 제조된 지 5년 이내의 운반용기를 사용할 것

사. 위험물안전관리에 관한 세부기준 제148조에 의한 수납기준

3. 위험물이 전락(轉落)하거나 운반용기가 전도․낙하 또는 파손되지 않도록 적재

(중요기준).

4. 운반용기는 수납구를 위로 향하게 하여 적재(중요기준).

5. 적재하는 위험물의 성질에 따라 다음 각목에 정하는 기준에 따른 조치를 하여야 한다(중요기준).

구분	필요한 조치	해당 위험물
가	차광성이 있는 피복으로 가림	․제1류 위험물 ․제3류 위험물 중 자연발화성물질 ․제4류 위험물 중 특수인화물 ․제5류 위험물 ․제6류 위험물
나	방수성이 있는 피복으로 덮음	․제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물 또는 이를 함유한 것 ․제2류 위험물 중 철분․금속분․마그네슘 또는 이들 중 어느 하나 이상을 함유한 것 ․제3류 위험물 중 금수성물질
다	적정한 온도관리 (보냉컨테이너)	․제5류 위험물 중 55℃ 이하의 온도에서 분해우려가 있는 것
라	충격방지조치	․액체위험물 또는 위험등급Ⅱ의 고체위험물을 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기에 수납하여 적재하는 경우

※ 위험등급Ⅱ의 고체위험물을 플렉서블(flexible) 운반용기, 파이버판제 운반용기 및 목제 운반용기 외의 운반용기에 수납하여 적재하는 경우에는 충격방지조치 제외

6. 위험물은 다음과 같이 종류를 달리하는 그 밖의 위험물 또는 재해를 발생시킬 우려가 있는 물품과 함께 적재금지(중요기준).

가. 유별을 달리하는 위험물의 혼재기준

위험물의 구 분	제1류	제2류	제3류	제4류	제5류	제6류
제1류		×	×	×	×	○
제2류	×		×	○	○	×
제3류	×	×		○	×	×
제4류	×	○	○		○	×
제5류	×	○	×	○		×
제6류	○	×	×	×	×
※ “×”표시 - 혼재불가, “○”표시 - 혼재가능 (암기법 : 사이삼오 오이사 육하나는 혼재가능) ※ 지정수량의 1/10이하의 위험물에 대하여는 적용제외

나. 고압가스(위험물안전관리에 관한 세부기준 제149조에 해당하는 경우는 제외)

7. 위험물을 수납한 운반용기를 겹쳐 쌓는 경우에는 그 높이를 3m 이하로 하고, 용기의 상부에 걸리는 하중은 당해 용기 위에 당해 용기와 동종의 용기를 겹쳐 쌓아 3m의 높이로 하였을 때에 걸리는 하중 이하로 한다(중요기준).

8. 운반용기 외부 표시사항

가. 위험물의 품명․위험등급․화학명 및 수용성(“수용성” 표시는 제4류 위험물로서 수용성인 것에 한함)

나. 위험물의 수량

다. 수납하는 위험물에 따라 다음의 규정에 의한 주의사항

구 분		주의사항 표시
제1류 위험물	알칼리금속의 과산화물 또는 이를 함유한 것	화기․충격주의, 물기엄금, 가연물접촉주의
	그 밖의 것	화기․충격주의, 가연물접촉주의
제2류 위험물	철분․금속분․마그네슘 또는 이를 함유한 것	화기주의, 물기엄금
	인화성고체	화기엄금
	그 밖의 것	화기주의
제3류 위험물	자연발화성물질	화기엄금, 공기접촉엄금
	금수성물질	물기엄금
제4류 위험물		화기엄금
제5류 위험물		화기엄금, 충격주의
제6류 위험물		가연물접촉주의

※ 국제해상위험물규칙(IMDG Code)에 정한 기준에 적합한 표시를 한 경우는 제외

9. 제1류․제2류 또는 제4류의 위험물(위험등급Ⅰ은 제외, [첨부3]참조)의 운반용기로서 최대용적이 1ℓ 이하의 것

⇒ 위험물의 통칭명으로 품명․위험등급․화학명․수용성표시를 대신할 수 있으며, 주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다.(수량은 표시해야 함)

10. 제4류 위험물에 해당하는 화장품(에어졸은 제외)

최대용적이 150㎖ 이하의 것

⇒ 품명․위험등급․화학명․수용성 및 주의사항은 생략가능(수량은 표시해야 함)

최대용적이 150㎖ 초과 300㎖ 이하의 것

⇒ 품명․위험등급․화학명․수용성 표시는 생략가능하며 주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다.(수량은 표시해야 함)

11. 제4류 위험물에 해당하는 에어졸의 운반용기로서 최대 용적이 300㎖ 이하의 것

⇒ 품명․위험등급․화학명․수용성 표시는 생략가능하며 주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다. (수량은 표시해야 함)

12. 제4류 위험물 중 동식물유류의 운반용기로서 최대용적이 3ℓ 이하의 것

⇒ 위험물의 통칭명으로 품명․위험등급․화학명․수용성표시를 대신할 수 있으며,

주의사항은 동일한 의미가 있는 다른 표시로 대신할 수 있다.(수량은 표시해야 함)

13. 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 외부표시사항

(국제해상위험물규칙(IMDG Code)에 정한 기준에 적합한 표시를 한 경우는 제외)

⇒ 일반용기의 외부표시사항 외에 다음 항목 추가

가. 운반용기의 제조년월 및 제조자의 명칭

나. 겹쳐쌓기시험하중

다. 운반용기의 종류에 따라 다음의 규정에 의한 중량

1) 플렉서블 외의 운반용기 : 최대총중량(최대수용중량의 위험물을 수납하였을 경우의 운반용기의 전중량을 말한다)

2) 플렉서블 운반용기 : 최대수용중량

라. 그 외에 위험물안전관리에 관한 세부기준 제150조에 따른 표시

운 반 방 법

1. 현저하게 마찰 또는 동요를 일으키지 않도록 운반(중요기준).

2. 지정수량 이상의 위험물을 차량으로 운반하는 경우 표지설치 기준

가. (0.3m 이상 × 0.6m 이상)인 직사각형의 판

나. 흑색바탕에 황색 반사도료 그 밖의 반사성이 있는 재료로 “위험물” 표시

다. 차량의 전면 및 후면의 보기 쉬운 곳에 내걸 것

3. 지정수량 이상의 위험물을 차량으로 운반하는 경우, 다른 차량에 바꾸어 싣거나 휴식․고장 등으로 차량을 일시 정차시킬 때에는 안전한 장소를 택하고 운반하는 위험물의 안전확보에 주의

4. 지정수량 이상의 위험물을 차량으로 운반하는 경우, 당해 위험물에 적응성이 있는 소형수동식소화기를 당해 위험물의 소요단위에 상응하는 능력단위 이상 구비

5. 운반도중 위험물누출 등 재난발생의 우려가 있는 경우에는 응급조치를 강구, 가까운 소방관서 그 밖의 관계기관에 통보

6. 품명 또는 지정수량을 달리하는 2 이상의 위험물을 운반하는 경우, 운반하는 각각의 위험물의 수량을 당해 위험물의 지정수량으로 나누어 얻은 수의 합이 1 이상인 때에는 지정수량 이상의 위험물을 운반하는 것으로 본다.

위험물의 위험등급

구분	위험등급	해당 위험물
제1류 위험물	Ⅰ	아염소산염류, 염소산염류, 과염소산염류, 무기과산화물, 차아염소산염류 그 밖에 지정수량이 50㎏인 위험물
	Ⅱ	브롬산염류, 질산염류, 요오드산염류, 과요오드산염류, 과요오드산 그 밖에 지정수량이 300㎏인 위험물
	Ⅲ	그 외(과망간산염류, 중크롬산염류 등)
제2류 위험물	Ⅰ	없 음
	Ⅱ	황화린, 적린, 유황 그 밖에 지정수량이 100㎏인 위험물
	Ⅲ	그 외(철분, 마그테슘, 인화성고체 등)
제3류 위험물	Ⅰ	칼륨, 나트륨, 알킬알루미늄, 알킬리튬, 황린 그 밖에 지정수량이 10㎏인 위험물
	Ⅱ	알칼리금속(칼륨․나트륨 제외) 및 알칼리토금속, 유기금속화합물(알킬알루미늄․알킬리튬 제외) 그 밖에 지정수량이 50㎏인 위험물
	Ⅲ	그 외(금속의 수소화물, 금속의 인화물, 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물 등)
제4류 위험물	Ⅰ	특수인화물
	Ⅱ	제1석유류 및 알코올류
	Ⅲ	제2석유류, 제3석유류, 제4석유류, 동식물류
제5류 위험물	Ⅰ	유기과산화물, 질산에스테르류 그 밖에 지정수량이 10㎏인 위험물
	Ⅱ	그 외(니트로화합물, 니트로소화합물, 아조화합물, 디아조화합물 등)
	Ⅲ	없 음
제6류 위험물	Ⅰ	과염소산, 과산화수소, 질산, 할로겐간화합물 등 모두
	Ⅱ	없 음
	Ⅲ	없 음

[첨부1] 운반용기의 최대용적 또는 중량(별표18의 부표〉

1. 고체위험물

운 반 용 기				수납 위험물의 종류
내 장 용 기		외 장 용 기		제1류			제2류		제3류			제5류
용기의 종류	최대용적 또는 중량	용기의 종류	최대용적 또는 중량	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ
유리용기 또는 플라스틱 용기	10ℓ	나무상자 또는 플라스틱상자(필요에 따라 불활성의 완충재를 채울 것)	125㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			225㎏		○	○		○		○	○		○
		파이버판상자(필요에 따라 불활성의 완충재를 채울 것)	40㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			55㎏		○	○		○		○	○		○
금속제용기	30ℓ	나무상자 또는 플라스틱상자	125㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			225㎏		○	○		○		○	○		○
		파이버판상자	40㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			55㎏		○	○		○		○	○		○
플라스틱필름포대 또는 종이포대	5㎏	나무상자 또는 플라스틱상자	50㎏	○	○	○	○	○		○	○	○	○
	50㎏
			50㎏	○	○	○	○	○					○
	125㎏
			125㎏		○	○	○	○
	225㎏		225㎏			○		○
	5㎏	파이버판상자	40㎏	○	○	○	○	○		○	○	○	○
	40㎏
			40㎏	○	○	○	○	○					○
	55㎏
			55㎏			○		○
		금속제용기(드럼 제외)	60ℓ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		플라스틱용기(드럼 제외)	10ℓ		○	○	○	○		○	○		○
			30ℓ			○		○					○
		금속제드럼	250ℓ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		플라스틱드럼 또는 파이버드럼(방수성이 있는 것)	60ℓ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			250ℓ		○	○		○		○	○		○
		합성수지포대(방수성이 있는 것), 플라스틱필름포대, 섬유포대(방수성이 있는 것) 또는 종이포대(여러겹으로서 방수성이 있는 것)	50㎏		○	○	○	○		○	○		○

비고) 1. “○”표시는 수납위험물의 종류별 각 란에 정한 위험물에 대하여 해당 각란에 정한 운반용기가 적응성이 있음을 표시한다.

2. 내장용기는 외장용기에 수납하여야 하는 용기로서 위험물을 직접 수납하기 위한 것을 말한다.

3. 내장용기의 용기의 종류란이 공란인 것은 외장용기에 위험물을 직접 수납하거나 유리용기, 플라스틱용기, 금속제용기, 폴리에틸렌포대 또는 종이포대를 내장용기로 할 수 있음을 표시한다.

2. 액체위험물

운 반 용 기				수납위험물의 종류
내장 용기		외 장 용 기		제3류			제4류			제5류		제6류
용기의 종류	최대용적 또는 중량	용기의 종류	최대용적 또는 중량	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ
유리용기	5ℓ	나무 또는 플라스틱상자(불활성의 완충재를 채울 것)	75㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			125㎏		○	○		○	○		○
	10ℓ
			225㎏						○
	5ℓ	파이버판상자(불활성의 완충재를 채울 것)	40㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10ℓ		55㎏						○
플라스틱용기	10ℓ	나무 또는 플라스틱상자(필요에 따라 불활성의 완충재를 채울 것)	75㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			125㎏		○	○		○	○		○
			225㎏						○
		파이버판상자(필요에 따라 불활성의 완충재를 채울 것)	40㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			55㎏						○
금속제용기	30ℓ	나무 또는 플라스틱상자	125㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			225㎏						○
		파이버판상자	40㎏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			55㎏		○	○		○	○		○
		금속제용기(금속제드럼제외)	60ℓ		○	○		○	○		○
		플라스틱용기(플라스틱드럼제외)	10ℓ		○	○		○	○		○
			20ℓ					○	○
			30ℓ						○		○
		금속제드럼(뚜껑고정식)	250ℓ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		금속제드럼(뚜껑탈착식)	250ℓ					○	○
		플라스틱또는파이버드럼(플라스틱내용기부착의것)	250ℓ		○	○			○		○

비고) 1. “○”표시는 수납위험물의 종류별 각 란에 정한 위험물에 대하여 해당 각란에 정한 운반용기가 적응성이 있음을 표시한다.

2. 내장용기는 외장용기에 수납하여야 하는 용기로서 위험물을 직접 수납하기 위한 것을 말한다.

3. 내장용기의 용기의 종류란이 공란인 것은 외장용기에 위험물을 직접 수납하거나 유리용기, 플라스틱용기 또는 금속제용기를 내장용기로 할 수 있음을 표시한다.

[첨부2] 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기기준

[별표 20] 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 최대용적

1. 고체위험물

운 반 용 기		수납위험물의 종류
종 류	최대 용적	제1류			제2류		제3류		제5류
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
금속제	3,000ℓ	○	○	○	○	○	○	○		○
플렉시블(flexible) 합성수지제	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
플렉시블(flexible) 플라스틱필름제	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
플렉시블(flexible) 섬유제	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
플렉시블(flexible) 종이제(여러겹의 것)	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
경질플라스틱제	1,500ℓ	○	○	○	○	○		○		○
	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
플라스틱 내용기 부착	1,500ℓ	○	○	○	○	○		○		○
	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
파이버판제	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
목제(라이닝부착)	3,000ℓ		○	○	○	○		○		○
비고) 1. “○”표시는 수납위험물의 종류별 각 란에 정한 위험물에 대하여 당해 각 란에 정한 운반용기가 적응성이 있음을 표시한다. 2. 플렉시블제, 파이버판제 및 목제의 운반용기에 있어서는 수납 및 배출방법을 중력에 의한 것에 한한다.

2. 액체위험물

운 반 용 기		수납위험물의 종류
종 류	최대용적	제3류		제4류			제5류		제6류
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ
금속제	3,000ℓ		○		○	○		○
경질플라스틱제	3,000ℓ		○		○	○		○
플라스틱 내용기부착	3,000ℓ		○		○	○		○
비고) “○”표시는 수납위험물의 종류별 각란에 정한 위험물에 대하여 당해 각란에 정한 운반용기가 적응성이 있음을 표시한다.

1) 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호될 것

2) 수납하는 위험물의 내압 및 취급․운반시의 하중에 의한 응력에 대하여 안전할 것

3) 부속설비에는 수납하는 위험물의 누설방지조치

4) 용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기의 조건

가) 용기본체는 항상 틀 내에 보호

나) 용기본체와 틀의 접촉에 의한 손상방지조치

다) 용기본체 또는 틀의 신축 등에 의한 손상방지

5) 하부에 배출구가 있는 운반용기의 조건

가) 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브 설치

나) 배출을 위한 배관 및 밸브에는 외부로부터의 충격손상 방지조치

다) 폐지판등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐(고체 운반용기는 제외)

6) 이 외의 운반용기의 구조는 위험물안전관리에 관한 세부기준 제141조에 따른다.