원인자 부담공사 준공검사 확인 LIST

□ 원 인 자 : 용마터널 교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)

구분	확 인 사 항	확인내용	비고
공통	․승인 도면(규제사항)과 시공 상태 일치 여부	적 정
	․휘도 측정값 적정 여부 - 노면은 1km 당 2개소 이상 측정값 확인	적 정
	․ 자재 및 재료가 KS품을 사용하였는지 여부 - KS품이 아닐 경우 공인기관에서 시험성적서 확인	적 정
노면	․차선 폭, 길이 - 일반도로 : 폭 15cm, 점선길이 3m, 빈공간 5m - 전용도로 : 폭 15cm, 점선길이 10m, 빈공간 10m	적 정
	․도색 높이 (2mm 이상)	적 정
	․차선 제거시 - 검은색 등으로 재도색하였은지 여부 - 제거 상태 확인(기존 차선표시가 존재하는지 여부)	적정
	․유리알 부착 상태	적 정
안전 표지	․지주대 기초 시공상태(흔들림 등)	-
	․승인내역과 시공된 부착 방식 동일 여부	-
	․표지판 뒷면에 휘도 측정자와 측정일자 확인	-
	․나사 조임상태, 중고품 사용 여부	-
	․안전표지 설치각도 및 시인성 확보 상태	-
	․안전표지 설치 높이 및 위치 적정 여부	-
표지병	․설치간격 적정여부 - 안전지대 2m, 곡선 3m, 직선 5m	-
특이 사항	-

확 인 자 : 지방시설주사  이 기 영