2014년 3월 월간 원․정수 수질검사 결과

□ 취수원수 분기검사	: 33항목은 불검출, 9항목은 양호함.

□ 모든 정수 “적합”	: 수질기준 대비 불검출～매우 낮음.

□ 정수 불검출 항목	: 미생물, 유해영향 유기물질 등 38항목

사업근거

먹는물관리법	: 제5조 먹는물 등의 수질관리 (2013.03.)

수   도   법	: 제29조 수질검사와 수량분석 (2013.03.)

상수원관리규칙	: 제24조 원수의 수질검사기준 등 (2012.02.)

검사방법

시료채수 : 현지 출장하여 일괄 채수

원수 채수 (1회) : 3월 5일(수), 취수장

정수 채수 (2회) : 3월 5일(수) & 3월 19일(수), 아리수정수센터

검사항목

원    수 : 분기 43항목 (월간 12항목 + 추가 31항목)

정    수 : 59항목 (먹는물 수질기준)

아리수정수센터 평가항목 (8항목)

가. 잔류염소, THMs, 탁도, Al, 입자수, 2-MIB, geosmin

나. 총유기탄소 : 고도정수처리시설 (광암, 영등포)

건강한물 가이드라인 달성도 (5항목)

가. 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘

나. 총유기탄소

검사결과

원수 수질검사 결과, 양호

분기참고 31항목 모두 불검출

월간 12항목 중 총 3항목 불검출 : 동, 1,4-다이옥산, 포름알데히드

검출된 9항목은 하천에 자연상태로 존재하는 수준으로 양호함.

정수 (9점) 및 병물아리수 (1점) 수질검사 결과, 적합

미생물 (총 4항목) : 모두 불검출

심미적 영향물질 (총 16항목)

가. 6항목은 모든 시료에서 불검출 : 맛,냄새, 색도, 망간, 철, 세제

나. pH, 탁도, 경도, KMnO4 소비량, 동, 아연, 알루미늄,

황산이온, 염소이온, 증발잔류물 : 불검출 ～ 수질기준 이내

유해영향 무기물질 (총 11항목)

가. 9항목은 모든 정수장/계열에서 불검출 : 정량한계 미만

나. 2항목은 모든 시료에서 낮은 수준으로 검출 : 보론, 질산성질소

유해영향 유기물질 (총 17항목) : 모든 시료에서 모든 항목 불검출

소독제 및 소독부산물질 (총 11항목)

가. 2항목은 모두 불검출 : 포름알데히드, 트리클로로아세토니트릴

나. 9항목은 시료에 따라 미량 검출 : 불검출 ～ 수질기준 이내

<끝>