공 사 명	월드컵대교건설공사 (주경간-북단접속교)	도 면 검 토 서	D A T E	2016년 11월 18일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	WDNC-12-SP-001	- 복부 연결판의 하부와 하부플렌지 간격이 80mm로 빗물유입의 원인이 됨	- 간격을 최소화(30mm)하여 비바람이 몰아쳐도 틈새로 빗물이 유입되지 않도록 조치바람 - 실링처리를 하여도 간격이 넓으면 실링재 탈락이 잦음	공통
2	WDNC-13-DV-401	- 맨홀 Door의 무게가 67Kg으로 너무 무거움	- 점검통로에서 Door를 밀어 올려야 하므로 무게를 최소화(20Kg 이하)할 수 있도록 조치바람	공통
3	WDNC-13-DV-701	- 출입문(DOOR)의 무게가 60Kg으로 너무 무거움	- 출입문이 너무 무거워 고장의 원인이 되므로 재질을 알루미늄 등의 가벼운 재질로 변경바람	공통
4	WDNC-13-DV-701	- 개구부의 단면이 500×800mm로 너무 작음 특히 폭 500mm는 점검 및 작업자가 장비를 들고 이동하기 어려움	- 점검 및 작업자가 원활하게 이동할 수 있도록 단면을 확대바람(최소 800×100mm)	공통
5	WDNC-12-SP-002	- 보조형 WEB의 연결방법이 볼트이음으로 외부노출에 의한 부식(볼트 및 연결판 틈새 부식)이 우려됨	- 현장용접으로 연결방법을 검토바람	공통
6	WDNC-13-DV-501	- 좌.우열 박스는 환기구를 통하여 외부공기가 유입될 수 있지만 중앙 3열의 박스에는 외부공기의 유입이 없음	- 강박스 내부에서 작업시(특히 도장 및 용접) 작업자의 안전이 우려됨으로 환기시설 설치를 검토바람	공통