공 사 명	월드컵대교건설공사 (주탑 출입문 상세도)	도 면 검 토 서	D A T E	2019년 7월 23일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	공통	- 주탑이 중앙분리대에 위치해 있음 - 주탑진입을 위해 중앙분리대까지 무단횡단을 해야만 함	- 점검자가 차도부를 무단횡단 없이 주탑진입이 가능한 방안을 검토하여 조치바람
2	SD-TEMP- *******1	- 출입문의 무게가 총 108kg 중량으로 개폐가 어렵고 향후 장석 고장이 예상됨	- 출입문의 재질을 용융아연도금 강판에서 경량재인 알루미늄으로 변경 검토 바람 · 도면의 재료표 ①, ④부재의 재질 변경
3	SD-TEMP- *******2	- 주탑 내부에서 상하로 진입하는 출입문으로 출입문의 무게가 총 92kg이며 순수 문짝만 61kg이 되어 점검 및 작업자가 점검문을 수직으로 개폐하기에는 어려움이 있음	- 출입문의 재질을 알루미늄으로 변경하는 등 이용자가 출입하기에 어려움이 없도록 검토 바람 · 도면의 재료표 ①, ②부재의 재질 변경