공 사 명	월드컵대교건설공사 (북단접속교-강북방향 3, 2경간, 강남방향)	도 면 검 토 서	D A T E	2017년 9월 5일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	강북방향 3경간 1WDNN-05-ED-201	- A1부분의 교대와 강교와의 간격이 80mm로 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 간격을 300mm정도로 넓혀 신축이음 하부의 누수에 대한 대책을 마련할 수 있도록 조치 검토 - 또는 강교에 횡방향으로 빗물받이를 설치할 수 있는 보강재를 접합하는 방법 검토
2	강북방향 2경간 2WDNN-12-SP-308	- 격벽이 하부플렌지로 부터 높이가 600mm로 너무 높음 - 또한 격벽 중앙부에 볼트 이음이 있어 점검자 및 작업자 부상위험	- 강도로교 상세부 설계지침 113page에 높이는 하부플렌지로 부터 최소 450mm이하 또는 계단을 설치하도록 되어있음 - 계단 설치는 중앙에 볼트이음이 있어 볼트의 유지관리에 어려움이 있으므로 높이를 450mm이하가 되도록 변경바람	공통
3	강북방향 2경간 2WDNN-13-DV-401	- 맨홀의 크기가 400×800mm로 맨홀 DOOR으 무게가 너무 무거움	- 하부 맨홀의 크기는 400×500mm이 가장 적합하므로 크기를 변경바람	공통
4	강북방향 2경간 2WDNN-13-DV-601	- 결로 집수구의 위치가 부적합함 - 높이가 높은 MP5에서 MP4까지 한 경간을 물이 흘러갈 수 있도록 되어있음	- 신축이음에서 누수가 되어 강박스 내부로 들어갔을 경우 한 경간을 흘러가게 되면 강교부식의 원인이 될 수 있으므로 MP5에세 5m이내에 결로집수구를 설치하여 강교부식의 원인을 제거바람	공통

공 사 명	월드컵대교건설공사 (북단접속교-강북방향 3, 2경간, 강남방향)	도 면 검 토 서	D A T E	2017년 9월 5일
			P A G E	2
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
5	강북방향 2경간 2WDNN-13-DV-602	- MP5의 결로집수구 및 scallop는 효과가 없음	- 결로가 형성되어 높이가 낮은 MP4방향으로 흘러가게 되는데 MP5시점부에 설치된 결로 집수구는 의미가 없으므로 어려움으로 삭제바람	공통
6	강북방향 2경간 2WDNN-13-DV-701	- 출입문의 잠금장치가 외측에서만 열고 닫을 수 있도록 되어있음	- 점검 또는 보수시 출입문을 강박스 내부에서도 열고 닫을 수 있는 양방향 구조로 변경바람	공통
		- 격벽의 개구부 크기가 700×1200mm으로 너무 크고, 출입문(DOOR)의 무게가 무거움(59Kg) - 알루미늄 판(10×820×1320×2.8=30Kg)	- 격벽의 개구부 높이는 1m로 변경바람
7	강북방향 2경간 2WDNN-14-SE-004A	- 하부 횡리브의 높이가 600mm로 너무 높음	- 횡리브의 높이도 격벽의 개구부 높이와 같이 450mm이하가 되도록 변경바람	공통