공 사 명	월드컵대교 건설공사 강남방향 Ramp-6개 교량	도 면 검 토 서	D A T E	2020년 03월 16일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	교량명	문제점	검토의견	비 고
1	강남방향 Ramp교 (BR1)	- A2 교대와 강교와의 간격이 100mm로, 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)	공통
		- JACK UP보강재의 위치가 교량받침 몰탈과 코핑부 경계에 걸쳐있어 보강재 활용이 어렵거나 위험한 상황이 될수 있음	- JACK UP보강재가 안정적으로 JACK UP을 할 수 있는 위치로 조정바람
2	강남방향 Ramp교 (BR2)	- A2 교대와 강교와의 간격이 100mm로, 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)	공통
		- JACK UP보강재의 위치가 교량받침 몰탈과 코핑부 경계에 걸쳐있어 보강재 활용이 어렵거나 위험한 상황이 될수 있음	- JACK UP보강재가 안정적으로 JACK UP을 할 수 있는 위치로 조정바람
3	Ramp F교 (BR2)	- JACK UP보강재의 위치가 교량받침 몰탈과 코핑부 경계에 걸쳐있어 보강재 활용이 어렵거나 위험한 상황이 될수 있음	- JACK UP보강재가 안정적으로 JACK UP을 할 수 있는 위치로 조정바람	공통
4	Ramp B교 (BR1)	- A2 교대와 강교와의 간격이 100mm로, 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)	공통

공 사 명	월드컵대교 건설공사 남단연결로 (강남방향 Ramp)	도 면 검 토 서	D A T E	2020년 03월 16일
			P A G E	2
			작 성 자	교량안전과

NO	교량명	문제점	검토의견	비 고
5	Ramp B교 (BR3-1)	- A2 교대와 강교와의 간격이 100mm로, 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)	공통
		- JACK UP보강재의 위치가 교량받침 몰탈과 코핑부 경계에 걸쳐있어 보강재 활용이 어렵거나 위험한 상황이 될수 있음	- JACK UP보강재가 안정적으로 JACK UP을 할 수 있는 위치로 조정바람
6	Ramp B교 (BR3-2)	- JACK UP보강재의 위치가 교량받침 몰탈과 코핑부 경계에 걸쳐있어 보강재 활용이 어렵거나 위험한 상황이 될수 있음	- JACK UP보강재가 안정적으로 JACK UP을 할 수 있는 위치로 조정바람	공통