공 사 명	월드컵대교 남단연결로 및 접속교 건설공사 (RAMP F교-BR1)	도 면 검 토 서	D A T E	2020년 02월 25일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도면번호	문제점	검토의견	비 고
1	RF1-BG-001	- P4 단부 입구에서 물이 유입되었을 때 빠질 수 있는 집수구가 없어 P5 G04 BOX의 집수구까지 흘러가 강재를 부식시킬 수 있음	- 단부측 BOX입구에 집수구를 설치하여 BOX로 유입된 물이 곧바로 빠져나갈 수 있도록 조치바람	공통
2	RF1-SE-003	- 격벽에 설치된 발판의 높이가 하부에서 350mm, 상부까지 550mm로 발판을 밟고 넘어갈 때 위험함	- 발판을 밟고 반대쪽 발판을 밟을 때 무리가 없는 높이(400mm)가 되도록 위치수정 바람	공통