공 사 명	월드컵대교~서부간선도로 직결램프 건설공사 (RAMP A1교)	도 면 검 토 서	D A T E	2020년 01월 08일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도면번호	문제점	검토의견	비 고
1	RA1-ED-001	- A2 교대와 강교와의 간격이 150mm로, 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)	공통
2	RA1-SE-001	- A2 격벽 하부의 SCALLOP으로 신축이음에서 떨어지는 물이 강박스 내부로 들어갈 수 있음	- 격벽하부의 SCALLOP을 P9격벽과 같이 메움용접하여 강박스 내부로 빗물유입을 차단	공통
3	RA1-SE-004	- P10 격벽 OPENING의 높이가 900mm로 너무 높아 콘크리트 충진 전 까지는 작업자 및 점검자의 안전사고 위험이 있음	- 콘크리트 충진 전 작업자 및 점검자가 이동하는데 위험하지 않도록 디딤판 또는 임시계단 등의 조치가 필요함	공통
4	RA1-SE-004-1 (편철번호 024)	- 격벽 CU2의 OPENING 높이가 650mm로 콘크리트 충진 후 높이는 255mm임 - 격벽 OPENING 상부 높이가 1,255mm로 점검 및 작업자의 통행에 어려움이 예상됨	- 격벽 OPENING 높이를 일반부 격벽 OPENING 높이(1,400mm)로 조정 필요함	공통
5	RA1-DR-001	- DOOR의 재질이 10mm철판으로 총중량 88kg의 무게로 인하여 장석고장의 원인이 됨 - 출입문의 잠금장치가 외측에서만 열고 닫을 수 있도록 되어있음	- 가벼운 재질(알루미늄 등)로 변경 조치바람 - 점검 또는 보수시 출입문을 강박스 내부에서도 열고 닫을 수 있는 양방향 구조로 변경바람	공통
6	RA1-RC-001	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- JACK UP시 강박스 교량 손상 방지를 위해 보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람

공 사 명	월드컵대교~서부간선도로 직결램프 건설공사 (RAMP A2교)	도 면 검 토 서	D A T E	2020년 01월 08일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도면번호	문제점	검토의견	비 고
1	RA2-SE-001 ~ RA2-SE-004	- P9, P7 격벽하부의 SCALLOP으로 신축이음에서 떨어지는 물이 강박스 내부로 들어갈 수 있음	- 격벽하부의 SCALLOP을 P9격벽과 같이 메움용접하여 강박스 내부로 빗물유입을 차단	공통
2	RA2-SE-006	- 격벽 CU2의 OPENING 높이가 650mm로 콘크리트 충진 후 높이는 174mm임 - 격벽 OPENING 상부 높이가 1,174mm로 점검 및 작업자의 통행에 어려움이 예상됨	- 격벽 OPENING 높이를 일반부 격벽 OPENING 높이(1,400mm)로 조정 필요함	공통
3	RA2-SE-005	- P10 격벽 OPENING의 높이가 900mm로 너무 높아 콘크리트 충진 전 까지는 작업자 및 점검자의 안전사고 위험이 있음	- 콘크리트 충진 전 작업자 및 점검자가 이동하는데 위험하지 않도록 디딤판 또는 임시계단 등의 조치가 필요함	공통
4	RA2-DR-001	- DOOR의 재질이 10mm철판으로 총중량 88kg의 무게로 인하여 장석고장의 원인이 됨 - 출입문의 잠금장치가 외측에서만 열고 닫을 수 있도록 되어있음	- 가벼운 재질(알루미늄 등)로 변경 조치바람 - 점검 또는 보수시 출입문을 강박스 내부에서도 열고 닫을 수 있는 양방향 구조로 변경바람	공통
5	RA2-RC-001	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- JACK UP시 강박스 교량 손상 방지를 위해 보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람

공 사 명	월드컵대교~서부간선도로 직결램프 건설공사 (RAMP B교)	도 면 검 토 서	D A T E	2020년 01월 08일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도면번호	문제점	검토의견	비 고
1	RB-ED-001	- A1 교대와 강교와의 간격이 200mm로, 유지관리시 신축이음 누수에 대한 대처가 어려움	- 단부측 교대와 거더 단부간 하부 공간을 500mm 이상 확보 검토 바람 ※ 교량설계시 유지관리 고려사항 참조 (교량안전과-21757호, 2016.11.29.)	공통
2	RB-SE-001	- A1 격벽 하부의 SCALLOP으로 신축이음에서 떨어지는 물이 강박스 내부로 들어갈 수 있음	- 격벽하부의 SCALLOP을 P9격벽과 같이 메움용접하여 강박스 내부로 빗물유입을 차단	공통
3	RB-SE-003	- P10 격벽 OPENING의 높이가 900mm로 너무 높아 콘크리트 충진 전 까지는 작업자 및 점검자의 안전사고 위험이 있음	- 콘크리트 충진 전 작업자 및 점검자가 이동하는데 위험하지 않도록 디딤판 또는 임시계단 등의 조치가 필요함	공통
4	RB-SE-004	- 격벽 CUA, CUB의 OPENING 높이가 400mm로 콘크리트 충진 후 높이는 150mm임 - 격벽 OPENING 상부 높이가 1,150mm로 점검 및 작업자의 통행에 어려움이 예상됨	- 격벽 OPENING 높이를 일반부 격벽 OPENING 높이(1,400mm)로 조정 필요함	공통
5	RB-DR-001	- DOOR의 재질이 10mm철판으로 총중량 88kg의 무게로 인하여 장석고장의 원인이 됨 - 출입문의 잠금장치가 외측에서만 열고 닫을 수 있도록 되어있음	- 가벼운 재질(알루미늄 등)로 변경 조치바람 - 점검 또는 보수시 출입문을 강박스 내부에서도 열고 닫을 수 있는 양방향 구조로 변경바람	공통
6	RB-RC-105	- 결로집수구가 콘크리트 충진부 위치에 있어 결로 배수기능을 기대할 수 없고 콘크리트 타설시 양생불량이 예상됨	- 불필요한 결로집수구는 삭제바람	공통

NO	도면번호	문제점	검토의견	비 고
7	RB-RC-106	- 결로집수구에 유도 배수판이 없어 배수가 원활하게 되지 않을 수 있음	- 결로집수구에 유도 배수판을 설치바람	공통
8	RB-RC-001	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- JACK UP시 강박스 교량 손상 방지를 위해 보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람