(붙임 1)

월별 순찰 및 점검일정표

월별		순찰 및 점검시설물	비 고
1 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검. 특별점검(합동점검) 설연휴특별점검
2 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계). 배수지,가압장 유량계.전기방식설비 점검.
3 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
4 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
5 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
6 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검. 하절기 특별점검

월별		순찰 및 점검시설물	비 고
7 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
8 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지). 우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
9 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지).우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장. 추석절 특별점검
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
10 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지).우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장.
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.
11 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지).우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장.
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계). 배수지,가압장 유량계.전기방식설비. 동절기특별점검
12 월	1 주	(우장산,화곡,신월배수지).우장산,화곡,등촌,신월,법무가압장.
	2 주	(신정,목동,성아배수지). 해운,목동,신정,개봉,온수가압장
	3 주	(개봉,오류2,온수배수지). 육본,성아,오류1,오류2,궁동가압장
	4 주	(중블럭,구역유량계10개소). (배수지,가압장유량계19개소) (전기방식설비37개소) 점검.