대기중 중금속 및 산성강하물 측정망 운영결과(2014. 11월)

Ⅰ. 대기 중 미세먼지(PM10) 중금속 측정망 운영결과

○ 대기중 중금속 농도 분포 : Fe 》Mn 〉Cu  〉Pb 〉As 〉Cr 〉Ni 〉Cd 〉Be 순이었음

(단위 : ㎍/m3)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
전년 동월	0.0535	0.0017	0.0044	0.0375	0.0399	0.9489	0.0035	0.0018	0.0000
2014. 8월	0.0241	0.0008	0.0026	0.0219	0.0168	0.5796	0.0037	0.0042	0.0000
2014. 9월	0.0192	0.0008	0.0026	0.0275	0.0185	0.9231	0.0013	0.0029	0.0000
2014.10월	0.0181	0.0007	0.0031	0.0373	0.0289	0.6757	0.0015	0.0024	0.0000
2014.11월	0.0341	0.0011	0.0044	0.0410	0.0568	1.0179	0.0034	0.0051	0.0000

○ 측정지점별 중금속 농도(수은제외) 현황 : 지점별 뚜렷한 차이는 보이지 않음

(단위 : ㎍/m3)

항목 지점		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
구의	최대	0.0534	0.0017	0.0065	0.0613	0.1699	1.5230	0.0072	0.0099	0.0001
	최소	0.0283	0.0012	0.0042	0.0344	0.0408	1.1351	0.0030	0.0024	0.0000
	평균	0.0415	0.0014	0.0055	0.0471	0.0998	1.3400	0.0045	0.0060	0.0000
방이	최대	0.0576	0.0021	0.0068	0.0542	0.1190	1.2739	0.0047	0.0086	0.0000
	최소	0.0239	0.0009	0.0029	0.0219	0.0609	0.6473	0.0015	0.0012	0.0000
	평균	0.0389	0.0016	0.0047	0.0380	0.0992	0.9571	0.0033	0.0047	0.0000
구로	최대	0.0411	0.0011	0.0061	0.0573	0.0382	1.2005	0.0053	0.0093	0.0000
	최소	0.0172	0.0006	0.0032	0.0232	0.0197	0.7029	0.0018	0.0007	0.0000
	평균	0.0288	0.0009	0.0046	0.0441	0.0286	0.9039	0.0038	0.0047	0.0000
마포	최대	0.0413	0.0009	0.0051	0.0467	0.0435	1.2870	0.0042	0.0099	0.0001
	최소	0.0170	0.0005	0.0028	0.0245	0.0201	0.7150	0.0014	0.0006	0.0000
	평균	0.0290	0.0007	0.0036	0.0372	0.0289	0.9295	0.0028	0.0045	0.0000
양재	최대	0.0421	0.0014	0.0048	0.0495	0.0336	1.1589	0.0039	0.0085	0.0000
	최소	0.0213	0.0004	0.0019	0.0257	0.0159	0.6480	0.0012	0.0031	0.0000
	평균	0.0324	0.0008	0.0034	0.0386	0.0275	0.9588	0.0028	0.0054	0.0000
전체	최대	0.0576	0.0021	0.0068	0.0613	0.1699	1.5230	0.0072	0.0099	0.0001
	최소	0.0170	0.0004	0.0019	0.0219	0.0159	0.6473	0.0012	0.0006	0.0000
	평균	0.0341	0.0011	0.0044	0.0410	0.0568	1.0179	0.0034	0.0051	0.0000
	표준편차	0.0116	0.0005	0.0013	0.0114	0.0429	0.2680	0.0014	0.0030	0.0000

※ 비고 : - 중금속 측정일 : 11/3~11/7 측정소당 5회

- 2014.10월부터 5개지점 모두 DHA-80장비로 시료채취

○ 측정지점별 중금속 중 수은농도 현황

(단위 : ng/m3)

	방이	용산	노원	구로	전체
평균	2.87	3.14	3.56	3.27	3.22
최대	8.39	5.68	8.39	12.80
최소	1.02	1.07	1.21	1.11

※ 비고 : Hg 측정방법 : 수은자동측정기를 이용, 24시간 1개월 연속측정(시간 데이터 기준으로 평균값 산출)

Ⅱ. 대기중 산성강하물측정망 운영결과

○ 측정지점별 이온 및 pH 결과

- 2014년 11월 서울시 빗물 주요이온성분은 NO3- 6.39 mg/L, SO42- 5.06 mg/L, NH4+ 2.07 mg/L 순으로 질산이온이 가장 높게 나타났으며, 산성우를 중화시키는 양이온은 NH4+ 이온이 가장 높았음.

- 분석 자료의 신뢰도 평가를 위해 각 이온의 이온균형(Ion Balance; 양이온당량/음이온당량)을 구하였으며, 양이온(Cation) 당량은 0.26, 음이온(Anion) 당량은 0.24로 당량비는 1.08(당량비가 1근처면 분석 자료는 신뢰성이 있음)임.

- 11월 평균 강우량은 40.5mm이며 전월(58.6mm)대비 31% 감소, 전년동월(52.6mm)대비 23% 감소

- 11월 평균 pH는 4.3이며, 전월 4.6, 전년 동월 3.6임.

표 1. 서울시 산성우측정망(10개 지점) 분석결과

지점	pH	강우량 (mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	4.4	45.2	1.13	5.35	4.91	0.46	2.16	0.17	0.45	0.11
구의	4.2	39.0	0.65	4.20	3.31	0.14	1.36	0.14	0.09	0.11
남가좌	4.1	20.6	1.21	7.04	5.78	0.52	2.70	0.18	0.49	0.16
반포	4.3	41.2	0.94	6.14	4.62	0.29	2.21	0.45	0.08	0.16
방이	4.5	43.8	1.14	6.41	4.51	0.42	1.58	0.32	1.89	0.29
방학	4.3	44.2	1.26	5.43	4.61	0.46	1.78	0.31	1.71	0.36
북한산	4.0	42.8	0.90	7.61	5.30	0.48	2.36	0.29	0.97	0.15
양재	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한남	4.4	41.4	1.60	5.67	4.49	0.69	1.95	0.53	3.20	0.53
화곡	4.4	46.4	2.22	9.59	7.95	1.02	2.76	0.45	6.68	0.71
평균	4.3	40.5	1.24	6.39	5.06	0.50	2.07	0.32	1.86	0.30

※ 구로, 남가좌, 북한산 측정소의 이온농도는 자동측정기에 의한 결과이며, 그 외 지역은 수동 IC분석기기에 의해 측정된 자료임.

※ 양재 측정소는 장비 고장․수리 중으로 측정 자료 없음.

※ pH와 이온농도는 유량가중평균 값임.

○ N/S (NO3- /SO42-) 당량비

- NO3-와 SO42-는 모두 강한 산성물질로 pH를 저하시킨다. 따라서 이 중 pH에 더욱 더 영향을 주는 물질이 어느 것인가를 알려주는 것이 N/S 당량비이다.

표 2. 서울시 산성우 측정망 10개지점 N/S 당량비(11월 평균)

지점	NO3-당량	SO42-당량	N/S 당량비
구 로	0.09	0.10	0.84
구 의	0.07	0.07	0.98
남가좌	0.11	0.12	0.94
반 포	0.10	0.10	1.03
방 이	0.10	0.09	1.10
방 학	0.09	0.10	0.91
북한산	0.12	0.11	1.11
양 재	-	-	-
한 남	0.09	0.09	0.98
화 곡	0.15	0.17	0.93
평 균	0.10	0.11	0.98

- 서울시 11월 평균 각 지점의 N/S비를 살펴보면 평균적으로 SO42-에 의한 영향이 더 크게 나타남.