대기 중 중금속 및 산성강하물 측정망 운영결과(2016. 1월)

Ⅰ. 대기 중 미세먼지(PM10) 중금속 측정망 운영결과

○ 대기 중 중금속 농도 분포 : Fe 》Pb 〉Cu 〉Mn 〉As 〉Cr 〉Ni 〉Cd 〉Be 순이었음

(단위 : ㎍/m3)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
전년 동월	0.0458	0.0015	0.0033	0.0234	0.0375	0.8326	0.0022	0.0072	0.0000
2015. 10월	0.0121	0.0008	0.0044	0.0355	0.0275	0.9356	0.0029	0.0034	0.0000
2015. 11월	0.0066	0.0005	0.0020	0.0186	0.0091	0.3402	0.0008	0.0016	0.0000
2015. 12월	0.0203	0.0014	0.0039	0.0313	0.0226	0.7064	0.0025	0.0065	0.0000
2016. 01월	0.0338	0.0016	0.0030	0.0256	0.0202	0.6971	0.0024	0.0105	0.0000

○ 측정지점별 중금속 농도(수은제외) 현황 : 지점별 뚜렷한 차이는 보이지 않음

(단위 : ㎍/m3)

항목 지점		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
광진	최대	0.0397	0.0026	0.0030	0.0280	0.0246	0.9264	0.0026	0.0150	0.0000
	최소	0.0205	0.0009	0.0012	0.0061	0.0085	0.3201	0.0010	0.0076	0.0000
	평균	0.0288	0.0016	0.0023	0.0161	0.0181	0.6353	0.0017	0.0105	0.0000
송파	최대	0.0417	0.0029	0.0047	0.0591	0.0279	1.0679	0.0034	0.0140	0.0000
	최소	0.0206	0.0010	0.0014	0.0111	0.0100	0.4395	0.0009	0.0077	0.0000
	평균	0.0318	0.0019	0.0030	0.0332	0.0201	0.7583	0.0022	0.0107	0.0000
구로	최대	0.0414	0.0020	0.0054	0.0357	0.0319	0.8527	0.0051	0.0116	0.0000
	최소	0.0172	0.0009	0.0027	0.0090	0.0097	0.3291	0.0011	0.0073	0.0000
	평균	0.0266	0.0014	0.0042	0.0228	0.0201	0.6037	0.0026	0.0085	0.0000
마포	최대	0.0412	0.0020	0.0043	0.0386	0.0321	0.8998	0.0043	0.0161	0.0000
	최소	0.0208	0.0008	0.0017	0.0185	0.0106	0.3715	0.0012	0.0074	0.0000
	평균	0.0284	0.0015	0.0027	0.0261	0.0206	0.6529	0.0025	0.0115	0.0000
양재	최대	0.0727	0.0021	0.0037	0.0365	0.0334	1.0572	0.0040	0.0147	0.0000
	최소	0.0239	0.0011	0.0017	0.0154	0.0119	0.3552	0.0015	0.0095	0.0000
	평균	0.0535	0.0016	0.0029	0.0296	0.0223	0.8353	0.0029	0.0115	0.0000
전체	최대	0.0727	0.0029	0.0054	0.0591	0.0334	1.0679	0.0051	0.0161	0.0000
	최소	0.0172	0.0008	0.0012	0.0061	0.0085	0.3201	0.0009	0.0073	0.0000
	평균	0.0338	0.0016	0.0030	0.0256	0.0202	0.6971	0.0024	0.0105	0.0000
	표준편차	0.0148	0.0006	0.0011	0.0117	0.0070	0.2318	0.0012	0.0026	0.0000

※ 중금속 측정일 : 1/4 ~ 1/8, 측정소당 5회

○ 측정지점별 중금속 중 수은농도 현황

(단위 : ng/m3)

	송파	용산	노원	구로	전체
평균	2.98	4.02	3.51	2.55	3.32
최대	9.19	12.30	9.64	10.60
최소	1.47	0.61	1.89	0.50

※ Hg 측정방법 : 수은자동측정기를 이용, 24시간 1개월 연속측정(시간 데이터 기준으로 평균값 산출)

Ⅱ. 대기 중 산성강하물 측정망 운영결과

- 2016년 1월 산성우 측정망에서 관측된 1월 평균 강수량은 0.2mm로 이온성분 측정을   위한 산성우 시료수집이 불가능하여 월보 자료가 생성되지 않았음.