대기 중 중금속 및 산성강하물 측정망 운영결과(2016. 12월)

Ⅰ. 대기 중 미세먼지(PM10) 중금속 측정망 운영결과

○ 대기 중 중금속 농도 분포 : Fe 》Pb 〉Cu 〉Mn 〉As 〉Cr 〉Ni 〉Cd 〉Be 순이었음

(단위 : ㎍/m3)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
전년 동월	0.0203	0.0014	0.0039	0.0313	0.0226	0.7064	0.0025	0.0065	0.0000
2016. 09월	0.0325	0.0013	0.0042	0.0347	0.0299	0.8326	0.0061	0.0057	0.0000
2016. 10월	0.0319	0.0016	0.0050	0.0494	0.0374	1.2272	0.0028	0.0085	0.0000
2016. 11월	0.0197	0.0008	0.0025	0.0267	0.0234	0.7242	0.0019	0.0038	0.0000
2016. 12월	0.0279	0.0012	0.0034	0.0273	0.0248	0.6160	0.0021	0.0062	0.0000

○ 측정지점별 중금속 농도(수은제외) 현황

(단위 : ㎍/m3)

항목 지점		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
광진	최대	0.0393	0.0021	0.0041	0.0374	0.0370	0.8267	0.0031	0.0067	0.0000
	최소	0.0136	0.0007	0.0012	0.0156	0.0120	0.2907	0.0005	0.0019	0.0000
	평균	0.0253	0.0012	0.0024	0.0237	0.0232	0.5112	0.0015	0.0048	0.0000
송파	최대	0.0493	0.0037	0.0045	0.0495	0.0458	0.9730	0.0029	0.0075	0.0000
	최소	0.0196	0.0005	0.0015	0.0118	0.0139	0.3340	0.0007	0.0023	0.0000
	평균	0.0274	0.0017	0.0027	0.0265	0.0250	0.5982	0.0024	0.0066	0.0000
구로	최대	0.0387	0.0015	0.0064	0.0402	0.0421	0.9514	0.0035	0.0087	0.0000
	최소	0.0111	0.0008	0.0035	0.0108	0.0143	0.3796	0.0011	0.0019	0.0000
	평균	0.0245	0.0010	0.0042	0.0236	0.0250	0.5892	0.0024	0.0066	0.0000
마포	최대	0.0361	0.0016	0.0053	0.0409	0.0392	0.9729	0.0035	0.0082	0.0000
	최소	0.0101	0.0007	0.0017	0.0104	0.0123	0.3757	0.0007	0.0020	0.0000
	평균	0.0234	0.0010	0.0037	0.0260	0.0239	0.5987	0.0023	0.0063	0.0000
양재	최대	0.0739	0.0020	0.0062	0.0634	0.0393	1.1546	0.0044	0.0116	0.0000
	최소	0.0238	0.0007	0.0022	0.0181	0.0149	0.5489	0.0011	0.0048	0.0000
	평균	0.0387	0.0011	0.0039	0.0368	0.0271	0.7830	0.0026	0.0082	0.0000
전체	최대	0.0739	0.0037	0.0064	0.0634	0.0458	1.1546	0.0044	0.0116	0.0000
	최소	0.0101	0.0005	0.0012	0.0104	0.0120	0.2907	0.0005	0.0019	0.0000
	평균	0.0279	0.0012	0.0034	0.0273	0.0248	0.6160	0.0021	0.0062	0.0000
	표준편차	0.0134	0.0007	0.0015	0.0139	0.0095	0.2338	0.0011	0.0024	0.0000

※ 중금속 측정일 : 12/05 ~ 12/09, 측정소당 5회

○ 측정지점별 수은농도 현황

(단위 : ng/m3)

	송파	용산	노원	구로	전체
평균	3.56	2.36	1.85	2.50	2.58
최대	8.70	7.54	5.32	8.36
최소	1.89	1.11	0.82	1.36

※ Hg 측정방법 : 수은자동측정기를 이용, 24시간 1개월 연속측정(시간 데이터 기준으로 평균값 산출)

Ⅱ. 대기 중 산성강하물 측정망 운영결과

○ 측정지점별 이온 및 pH 결과

- 2016년 12월 서울시 빗물 주요이온의 평균농도는 NO3- 1.66 mg/L, SO42- 1.30 mg/L, Ca2+ 0.63 mg/L 순으로 질산염이온이 가장 높게 나타남.

- 12월 평균 pH는 5.0이며, 전월 4.5, 전년 동월 4.3임.

- 12월 평균 강우량은 57.7mm이며 전월(12.3mm)대비 370.3% 증가, 전년 동월(21.9mm)대    비 163.3% 증가함.

- 각 이온의 이온균형(Ion balance : 양이온당량/음이온당량)을 구하였으며 당량비는 1.26으로 양이온량이 높았음.

※ 표 1. 서울시 산성우 측정망(10개 지점) 분석 결과

지점	pH	강우량 mm	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	5.1	59.0	0.64	1.50	1.66	0.22	0.70	0.13	0.56	0.08
구의	4.9	60.4	0.64	1.95	1.35	0.00	0.48	0.22	0.80	0.27
서대문	5.1	57.8	0.56	2.26	1.76	0.33	0.98	0.09	0.85	0.11
반포	4.6	8.4	0.47	1.63	1.25	0.00	0.53	0.13	0.66	0.29
방이	5.1	67.8	0.58	2.40	1.47	0.00	0.57	0.17	1.13	0.28
방학	4.8	78.8	0.43	1.59	1.13	0.00	0.42	0.19	0.49	0.22
북한산	4.8	84.2	0.47	2.11	1.79	0.33	0.91	0.05	0.41	0.06
양재	5.3	41.0	0.11	0.56	0.56	0.04	0.20	0.03	0.15	0.02
한남	5.1	60.0	0.44	1.32	1.10	0.00	0.46	0.12	0.61	0.23
화곡	5.0	59.2	0.34	1.23	0.93	0.00	0.34	0.10	0.64	0.24
평균	5.0	57.7	0.47	1.66	1.30	0.09	0.56	0.12	0.63	0.18

※ 구로, 서대문, 북한산, 양재 측정소의 이온농도는 자동측정기에 의한 결과이며, 그 외 지역은 IC분석기기에 의해 측정된 자료임.

※ pH와 이온농도는 유량가중평균 값임.

○ N/S (NO3- /SO42-) 당량비

- NO3-와 SO42-는 강 산성물질로써 pH의 영향 정도를 상호 평가하기 위한 항목으로 N/S 당량비로 표시함.

표 2. 서울시 산성우 측정망 10개 지점 N/S 당량비(12월 평균)

지점	NO3-당량	SO42-당량	N/S 당량비
구 로	0.02	0.03	0.70
구 의	0.03	0.03	1.12
서대문	0.04	0.04	1.00
반 포	0.03	0.03	1.01
방 이	0.04	0.03	1.27
방 학	0.03	0.02	1.10
북한산	0.03	0.04	0.91
양 재	0.01	0.01	0.77
한 남	0.02	0.02	0.93
화 곡	0.02	0.02	1.02
평 균	0.03	0.03	0.99

- 12월 각 지점별 N/S비는 평균 0.99로 황산염과 질산염의 분포농도가 유사했다. 지점별로는 구로 측정소가 0.7로 가장 낮았고, 방이 측정소가 1.27로 가장 높았으며 당량 농도별 분포에서는 지역별로 유사하게 나타남.