대기 중 중금속 및 산성강하물 측정망 운영결과(2016. 2월)

Ⅰ. 대기 중 미세먼지(PM10) 중금속 측정망 운영결과

○ 대기 중 중금속 농도 분포 : Fe 》Pb 〉Mn 〉Cu 〉As 〉Ni 〉Cr 〉Cd 〉Be 순이었음

(단위 : ㎍/m3)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
전년 동월	0.0558	0.0013	0.0031	0.0264	0.0342	0.8573	0.0030	0.0094	0.0000
2015. 11월	0.0066	0.0005	0.0020	0.0186	0.0091	0.3402	0.0008	0.0016	0.0000
2015. 12월	0.0203	0.0014	0.0039	0.0313	0.0226	0.7064	0.0025	0.0065	0.0000
2016. 01월	0.0338	0.0016	0.0030	0.0256	0.0202	0.6971	0.0024	0.0105	0.0000
2016. 02월	0.0348	0.0011	0.0028	0.0258	0.0261	0.8942	0.0032	0.0057	0.0000

○ 측정지점별 중금속 농도(수은제외) 현황 : 지점별 뚜렷한 차이는 보이지 않음

(단위 : ㎍/m3)

항목 지점		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
광진	최대	0.0487	0.0019	0.0033	0.0365	0.0396	1.3046	0.0057	0.0080	0.0001
	최소	0.0148	0.0004	0.0016	0.0169	0.0139	0.5002	0.0017	0.0027	0.0000
	평균	0.0263	0.0010	0.0024	0.0249	0.0248	0.8639	0.0033	0.0049	0.0000
송파	최대	0.0579	0.0034	0.0044	0.0377	0.0441	1.6491	0.0049	0.0093	0.0001
	최소	0.0154	0.0004	0.0018	0.0141	0.0143	0.5002	0.0014	0.0027	0.0000
	평균	0.0339	0.0014	0.0029	0.0247	0.0280	1.0200	0.0031	0.0056	0.0000
구로	최대	0.0494	0.0017	0.0060	0.0388	0.0398	1.4380	0.0069	0.0086	0.0000
	최소	0.0140	0.0004	0.0022	0.0120	0.0153	0.5305	0.0020	0.0032	0.0000
	평균	0.0273	0.0009	0.0036	0.0261	0.0267	0.9106	0.0039	0.0053	0.0000
마포	최대	0.0506	0.0011	0.0036	0.0290	0.0412	1.0631	0.0052	0.0077	0.0000
	최소	0.0128	0.0004	0.0018	0.0142	0.0156	0.4695	0.0013	0.0031	0.0000
	평균	0.0255	0.0008	0.0026	0.0218	0.0250	0.7838	0.0028	0.0050	0.0000
양재	최대	0.1119	0.0024	0.0047	0.0706	0.0391	1.4767	0.0047	0.0120	0.0000
	최소	0.0309	0.0005	0.0015	0.0124	0.0123	0.4429	0.0013	0.0055	0.0000
	평균	0.0611	0.0013	0.0026	0.0313	0.0260	0.8872	0.0029	0.0078	0.0000
전체	최대	0.1119	0.0034	0.0060	0.0706	0.0441	1.6491	0.0069	0.0120	0.0001
	최소	0.0128	0.0004	0.0015	0.0120	0.0123	0.4429	0.0013	0.0027	0.0000
	평균	0.0348	0.0011	0.0028	0.0258	0.0261	0.8942	0.0032	0.0057	0.0000
	표준편차	0.0229	0.0007	0.0011	0.0123	0.0108	0.3686	0.0016	0.0027	0.0000

※ 중금속 측정일 : 2/15 ~ 2/19, 측정소당 5회

○ 측정지점별 중금속 중 수은농도 현황

(단위 : ng/m3)

	송파	용산	노원	구로	전체
평균	2.96	3.34	3.39	2.23	2.98
최대	7.61	13.40	16.20	11.60
최소	1.44	0.82	1.17	1.11

※ Hg 측정방법 : 수은자동측정기를 이용, 24시간 1개월 연속측정(시간 데이터 기준으로 평균값 산출)

Ⅱ. 대기 중 산성강하물 측정망 운영결과

○ 측정지점별 이온 및 pH 결과

- 2016년 2월 서울시 빗물 주요이온의 평균농도는 SO42- 3.24mg/L , NO3- 2.71mg/L,  NH4+        1.42 mg/L 순으로 질산염이온이 가장 높게 나타났으며, 산성우를 중화시키는 양이온은 NH4+     이온이 가장 높았음.

- 2월 평균 pH는 4.6이며, 전월 5.0(강우량부족으로 다섯 측정소만 측정됨), 전년 동월 4.7임.

- 2월 평균 강우량은 39.5mm이며 전월 (0.2mm)대비 19650% 증가,  전년 동월(19.7mm)대비       100.5% 증가함.

- 각 이온의 이온균형(Ion balance : 양이온당량/음이온당량)을 구하였으며 당량비는 1.07이었음      (1.0 에 가까울수록 이상적인 비율임)

지점	pH	강우량mm	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	5.3	37.2	0.51	2.53	1.11	0.16	1.02	0.12	0.45	0.05
구의	4.8	39.6	1.08	3.47	4.00	0.43	1.53	0.22	1.17	0.13
남가좌	4.8	37.2	0.57	1.56	2.21	0.17	0.91	0.09	0.31	0.05
반포	4.9	35.8	1.82	3.36	4.84	0.75	2.04	0.31	1.38	0.20
방이	4.7	39.2	1.61	3.62	4.23	0.71	1.45	0.30	1.52	0.20
방학	4.6	51.2	0.97	2.01	3.37	0.30	1.08	0.45	0.61	0.10
북한산	4.5	56.8	0.89	2.85	2.64	0.36	1.53	0.08	0.60	0.08
양재	4.7	26.4	1.18	2.53	2.43	0.26	1.70	0.16	0.45	0.06
한남	4.3	42.2	1.70	3.62	4.87	0.71	1.80	0.38	1.12	0.16
화곡	4.7	29.6	0.86	1.60	2.71	0.43	1.15	0.24	0.58	0.08
평균	4.6	39.5	1.12	2.71	3.24	0.43	1.42	0.24	0.82	0.11

※ 표 1. 서울시 산성우 측정망(10개 지점) 분석 결과

※ 구로, 서대문, 북한산, 양재 측정소의 이온농도는 자동측정기에 의한 결과이며, 그 외 지역은 IC분석기기에 의해 측    정된 자료임.

※ pH와 이온농도는 유량가중평균 값임.

○ N/S (NO3-/SO42-) 당량비

- NO3-와 SO42-는 모두 강한 산성물질로 pH를 저하시킨다. 따라서 이 중 pH에 더욱      더 영향을 주는 물질이 어느 것인가를 알려주는 것이 N/S 당량비임.

표 2. 서울시 산성우 측정망 10개 지점 N/S 당량비(2월 평균)

지점	NO3-당량	SO42-당량	N/S 당량비
구 로	0.04	0.02	1.76
구 의	0.06	0.08	0.67
서대문	0.03	0.05	0.55
반 포	0.05	0.10	0.54
방 이	0.06	0.09	0.66
방 학	0.03	0.07	0.46
북한산	0.05	0.06	0.83
양 재	0.04	0.05	0.81
한 남	0.06	0.10	0.58
화 곡	0.03	0.06	0.46
평 균	0.04	0.07	0.65

- 서울시 2월 평균 각 지점의 N/S비를 살펴보면 평균적으로 0.65(구로측정소를 제외한     경우 평균 N/S비는 0.61)로 나타나 황산염이온의 영향이 더 큰 것으로 나타남.