문서번호	시설보수과-3127
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
협 조
	기전과장
	주무관
	주무관

위례터널(가칭) 사전 점검계획 및 관리방안

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

위례터널(가칭) 사전 점검계획 및 관리방안

위례터널(가칭)에 대하여 ‘서울시에서 일괄 관리하여야 한다’라는 국토해양부의 유권해석이 있어, 시설물 인수·인계 전 점검계획을 수립·시행하여 향후 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 도로시설과-13782(2014.08.04) : 위례터널 관리기관 재정결과에 따른 유지관리 의견 제출

Ⅱ		개 요

〈공사현황〉

○ 공 사 명 : 위례지구 복정사거리 입체화시설 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강남구 세곡동 ~ 성남시 수정구 복정동

○ 공사기간 : 2010. 4. 19 ~ 2014. 9. 18(53개월)

※ 사업준공 : 2014. 10. 31

○ 발 주 처 : LH공사(한국토지주택공사)

○ 도 급 자 : 코오롱글로벌(주) 50%, ㈜포스코건설 35%, 한동건설(주) 15%

○ 공사금액 : 833억원

〈시설물 제원〉

○ 총연장 : B=20m, L=2,361.9m(서울시 1,411.9m + 성남시 950m)

※ 토공구간+U-Type구간+Box구간+터널구간+Box구간+U-Type구간+토공구간

(70m)      (250m)      (200m)  (1,120m)  (493.5m)    (205m)      (23.4m)

○ 집 수 정 : 3개소(시점부, 중앙부, 종점부)

○ 관리사무소 : 1개동

○ 차 로 수 : 왕복 4차로

○ 피난연결통로 : 차량용 2개소, 대인용 4개소, 피난계단 2개소

○ 주요 기전시설물 현황

변압기	비상발전기	배수펌프	CCTV	조명시설	Jet Fan	VMS 전광판	터널진입 차단막
2대	2대	12대	32대	2,312조	20대	2개소	2개소

Ⅲ		사전 점검계획

○ 일 시 : 2014. 8.25~26일경 발주처 주관 합동점검시 병행 점검

○ 점검자(4명) : 안전점검 및 진단경험이 풍부한 외부전문가와 합동 점검

- 구조물분야(2) : 하상우(대신이엔지), 이채규(한국구조물안전연구원)

- 전기전력설비분야(1) : 이준규(파워포인터)

- 건축기계설비분야(1) : 조율연(설화엔지니어링)

○ 점검내용

- 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수 등

- 노면포장, 배수시설(집수정 포함) 및 타일붙임 상태

- 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

- 터널 내부 조도상태, 영상감시설비 및 원격제어설비 상태

- 배수펌프 및 환기설비(제트팬) 적정 여부

- 방재설비(소화설비, 경보설비 등) 설치 적정 여부

Ⅳ		관리방안

○ 적정인원 : 16명〔관리자 3명, 현장근무자 13명(전기 9, 기계 4)〕

- 관  리  자(3명) : 토목 1, 전기 1, 기계 1

- 현장근무자(13명) : 전기안전관리자 1, 교대근무자 12(4조×3명)

○ 유지관리비용 : 연간 8.5억원(점검비 1.2억원, 전력 및 유지관리비 7.3억원)

※ 점검비용(정밀점검)은 2016년부터 소요됨

Ⅴ		조치계획

○ 외부전문가 합동으로 유지관리상 문제점을 사전 점검·확인하여 조치

○ 적정인원 및 유지관리 비용은 동 시설물 인수·인계 전 확보토록 주관과인 도로시설과에 보고

○ 점검수당은 점검완료 보고후 도로시설과-828(2014.01.16)호에 의거 1인당 20만원/회 지급(4인×20만원=80만원)

Ⅵ		위 치 도

끝.