보행자 작동신호기 2EA

비보호좌회전 → 직진후 좌회전

3색신호등을 4색신호등으로 교체하고 비보호좌회전 표지철거

기존의 보행자작동신호기는 미운행중으로 철거요청