공  사  설  명  서

공사목적 : 관경 400mm 이상 상수도 비상관로 및 유속이 느린                 취약구간 등에 대한 시범 세척사업을 추진하여 누수 등                 돌발 사고시 원활한 수계전환이 가능하도록 추진하는                 사업임.

공 사 명 : 보광배수지 수계 비상관로(대형관) 시범 세척사업

공사개요 : 총연장 구경 1,800mm, L=1,240m

┏ 대형관(기계) 구경 1,800mm, L=1,190m

┗ 대형관(인력) 구경 1,800mm, L=   50m

공사위치 : 서울시 성동구 용비교~옥수역 구간(한강둔치)

총공사비 : 200백만원(도급비 : 184백만원, 복구비 및 기타이설비 : 16백만원)

공사기간 : ’16. 10. ~ ’17. 01.

위 치 도

굴착 1

(2.5m×3.5m)

굴착 2

(2.5m×3.5m)

굴착 3

(2.5m×3.5m)

굴착 4

(2.5m×3.5m)