현장 위치도(남성역)

횡단보도 신설구간내

가로등,가로수,소화전 위치

규제문서:교통관리과-5745 관련

- 횡단보도 신설구간내 가로수, 가로등분전함, 소화전이 존재하므로 이설 또는 철거 요함.

보도턱 낮춤을 요함

횡단보도 신설 구간내

지장물 이설 및 철거요함.