위 치 도

위   치 : 구기터널 ~ 불광역간 복개구조물내 분리하수관로 연장부설 예정 위치

상수도 퇴수관로 600mm를 차집박스관거에 접합하는 위치

퇴수관로

불광터널배수지

⇨ 구기터널

녹번동

⇦ 불광역

분리하수관로 시점

기존 분리하수관로

복개구조물내 퇴수관로 연결지점

복개구조물내 분리하수관로 연장부설 예정구간

(부설규모)

- 규격 : ⌟형 0.5m * 0.5m

- 연장 : 약 280m

현장사진

구기터널부근 복개구조물 입구사진	복개구조물내 불광터널배수지 퇴수관로 연결부위 (입구로부터 약 200m 하류지점)	복개구조물내 분리하수관로시작점 (입구로부터 약 480m 하류지점)
복개구조물내 분리하수관로시작점 (입구로부터 약 480m 하류지점)	복개구조물내 분리하수관로 사진 (규격 : ⌟형 0.5m * 0.5m)	복개구조물내 분리하수관로 사진 (규격 : ⌟형 0.5m * 0.5m)

분리하수관로(⌟형 0.5m * 0.5m)

기존 분리하수관로까지 약 280m 부설예정