위치도 및 현장사진

설치 전 (공사 전)	설치 후 (공사 후)
<교량에 보도가 없는 경우>	<교량 한쪽에만 보도가 설치된 경우>
차량방호울타리 높이 : h=100cm이하	보행자용방호울타리 높이 : h=110~120cm