위치도 및 현황사진

사진설명	현장 위치도
사진설명	현장 사진

사진설명	지주대 하단부 원경
사진설명	공사 전 회양목 기존 식재지

※복구방법: 경계석 재시공(지면을 경계석보다 5cm 낮추고 평탄화) 후 안정을 위한 회양목 식재 요청(기존에 회양목 식재되어 있었음)

기타 협의사항은 종로구 공원녹지과(2148-2862)로 문의