□ 수서I.C 밸브 현황

사수구간

D1350㎜, L=15m

수서역

양재대로

수서 I.C 관로현황

탄천교

D500

D1350

D2000

폐⇒개

통수 일정

□ 12. 18. 10:30 : 1차 시설물 합동점검(관로 및 밸브류 등)

□ 12. 18 ~ 12.26 : 관로 담수

□‘13. 12.27  10:30 : 담수(배수지), 세척 관련 관계자회의

위 검토사항을 해당부서에 통보하여 원활하게 통수할 수 있도록 조치.  끝.