중랑천(우안) 성능개선공사 위치도

신규관로

D800 L=306, D=1500 L=200

기존관로

D800, D=1500