강관(SP)부설구간

D700㎜, L=60m