위 치 도

조형소나무 등 공사차량

진입시 수목훼손우려가 높음.

부출입구

주출입구

전시온실 앞 보행로가 좁아

표본실앞 공간사용불가피

사막관