위해관리계획 고지문

화학물질관리법 제23조의3 및 같은 법 시행규칙 제19조의4에 따라 위해관리계획을 붙임과 같이 고지합니다.

□ 사업장 일반현황

사업장명	사업장 위치	대상물질	고압가스(염소) 저장소 허가일	비 고
암사아리수 정수센터	서울시 강동구 아리수로 131	염소	1986.11.10	사고대비 물질

□ 염소 취급시설(설비) 개요

보유수량	자동중화장치	기화기	투입기	사용용도
압력용기 18대	1대(염소가스 중화)	6대	12대	살균ㆍ소독

□ 방제장비 보유현황

소석회 살포기	공기호흡기	방독면	경보기	비 고
2대 (염소가스 중화)	11대	17개	22개

※ 염소 관련 “안전성 확보 방안 실행계획” 수립ㆍ시행

□ 염소 누출사고 유무

○ 정수장 통수 이후(1986. 7. 12) 사고사례 없음

○ 향후에도 염소 취급시설 개선(이중 삼중의 안전장치 설치) 및 지속적인 안전점검과 교육 등 안전관리를 강화하여 염소관련 사고예방

붙임  1. 위해관리계획 고지서 1부

2. 사고대비물질 취급시설 영향 범위 1부. 끝.

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
위해관리계획 고지서		이 고지서는 「화학물질관리법」 제23조의3 및 같은 법 시행규칙 제19조의4에 따라 지역사회 내에서 운영 중인 사업장에서 취급되는 유해화학물질 정보와 화학사고 발생 시, 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호 (명칭)	암사아리수정수센터
사업장 위치 (주소)	서울시 강동구 아리수로 131
사업장 대표전화	02-3146-5741
유해화학물질 취급정보	종류	염 소
	유해성	① 산화제로서 화재를 강렬하게 함(그 자체로는 화재가 발생하지 않음) ② 가열하면 폭발할 수 있음 ③ 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 ④ 고농도를 흡입하면 위험함 ⑤ 장기간 또는 반복 노출되면 신체 일부를 손상을 일으킴
	사고 위험성	염소가스 유,누출로 인한 독성가스 중독
사고 발생시 대응정보	영향 범위	최악시나리오(696m), 대안의 시나리오(109m)
	방제장비 보유현황	① 소석회 살포기 2대 – 살포로 인한 독성가스 중화 ② 공기호흡기 11대 – 독성가스 흡입 차단 ③ 방독면 17개 – 독성가스 흡입 차단
	경보 전달방법	① 싸이렌 ② 방송 ③ SNS
	행동요령	1. 사고 발생시 주민행동요령 - 사고현장 근처 접근을 금지하고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 - 우의나 비닐로 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등을 이용 하여 코, 입을 막고 대피 - 실내대피의 경우 외부공기가 유입되지 않도록 차단 2. 응급조치요령 - 흡입과 경구 노출의 경우 즉시 의료기관에서 치료를 받는다. - 피부 노출의 경우 다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 이상 세척한다. - 안구 노출의 경우 20분 이상 다량의 물 또는 생리 식염수로 세척한다. 3. 주민대피 경로 및 장소 - 실내대피를 우선으로 하고, 영향범위가 확대될 경우 지정 대피장소로 즉시 대피한다. - 차량 이동 시 양재대로와 아리수로를 이용한다. - 대피장소 : 선사고등학교(체육관), 서울명일초등학교(체육관), 서울묘곡초등학교(체육관)
	비상연락 기관 및 전화번호	소방서(119) 한강유역환경청(주 : 031-790-2896, 야 : 031-790-2590) 서울시종합방재센터(119, 02-726-2071) 강동구청(주 : 02-3425-5161~4, 야 : 02-3425-5000)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사고대비물질 취급시설 영향범위

1정수장

염소실

반경

695.9m