□ 위험공종 사전작업 허가제 세부항목

구 분	당 초	변 경
1	○ 철골구조물 설치 및 해체 공사	○ 철골구조물 설치 및 해체 공사 - 철골부재 양중작업 - 철골세우기, 조립 및 해체공사 - 터널 막장내 강재지보 설치공사 - 가설밴트 설치 및 해체 공사 - 흙막이가시설 버팀보, 띠장 설치 및 해체공사 - 작업발판 일체형 거푸집의 설치 및 해체공사 여기서, 철골부재는 H-pile, 원형/사각 강관, 철재기둥, 강재거푸집 등
2	○ 시스템 동바리 및 비계의 조립 및 해체 공사(H=4.2m 이상)	○ 시스템 동바리 및 비계의 조립 및 해체 공사 - 낙하물방호시설 설치 및 해체공사 - 거푸집 동바리 설치 및 해체공사 - 2m 이상 외벽작업용 각종 비계 구조물 조립 및 해체공사 - 최상단 작업발판 높이가 2m 이상인 이동식 비계 설치 및 해체공사 - 워킹타워 조립 및 해체공사 - 달비계 및 달대비계의 설치 및 해체공사 - 교량의 공중비계 설치 및 해체공사
3	타워크레인 설치 및 해체공사	타워크레인 설치 및 해체공사
4	고소작업(철골구조 5m이상, 비계, 동바리 3m이상)공사	○ 고소작업공사(구조물) - 건축 슬래브 데크플레이트 설치공사 - 구조물 최상단 슬래브, 교량 슬래브 및 방호벽 콘크리트 타설공사 - 2m 이상 흙막이가시설 버팀보, 띠장 보수보강 공사 - 추락방지 안전시설 설치 작업
5	2m이상의 콘크리트 구조물 철거공사	○ 2m이상의 콘크리트 구조물 철거공사 - 철거부산물 하역작업(크레인 사용시) - 기존 구조물의 슬래브 철거공사 - 건물의 부분 또는 전체 해체(철거) 작업