위험기계기구 검사사진 (정수장)

염소동 호이스트(2톤)	송수동 압력용기(60㎥)
송수동 압력용기(60㎥)	압력용기(2톤)

위험 기계기구 검사사진(취수장)

강북취수장 호이스트(15톤)	염소동 호이스트(2톤)
취수장 압력용기(56.8㎥)	구의 호의스트(15톤)